문서번호	물재생과-165
결재일자	2016.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	물재생과장		난지물재생센터소장
김현곤	김재봉	김일운		01/14 최홍식
협 조	관리과장		조현태
	슬러지재활용과장		김웅남

2016년 시설물 안전 및 유지관리 계획

2015.  2월

난지물재생센터

(물재생과)

2016년 시설물 안전 및 유지관리 계획

우리센터 재난예방을 위한 안전교육과 대응체계 확립으로 원활한 하수처리 운영을 도모하고, 시설물 안전점검과 사전조치를  강화하여 최상의 하수처리 시설로 유지관리코자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 시설물의안전관리에관한특별법 제4조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립·시행등

❍ 같은법 시행령 제5조

- 안전 및 유지관리계획의 수립·시행

Ⅱ		시설물 현황

□ 시설물 현황

❍ 일반현황

시설물명	위 치	준공년도	관리주체 (전화번호)	시설규모	종 별
난지물재생센터 (1처리장)	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426번지 (현천동 673-2)	1987	난지물재생센터 소장 (300-8500)	39.1만톤/일	2종시설물
난지물재생센터 (2처리장)		1997		46.9만톤/일

❍ 관리대상 분류

구 분	수처리시설	오니처리시설	비고
시특법상	침사지(2),유입펌프장(2),급수동,송풍기동(2), 최초침전지(2),포기조(2)최종침전지(2),방류펌프장,탈취휀동(2)지하관랑(2),유출수로 및 방류관거,상암오수펌프장	농축조(2),소화조(2),탈수기동(2) 가스홀다(2),보일러동,가스발전기동 투입동, 분뇨1·2농축조, 수전동, 소화조기계동(2), 소각장	23종36개시 설

※ ( )의 숫자는 동수의 표시이며, 관리대상 분류는 자체적으로 판단

Ⅲ		안전관리 추진계획

□ 추진방향 및 추진전략

❍ 추진방향

∙ 재난예방을 위한 지속적인 교육·훈련

∙ 재난발생시 신속한 초기대응으로 피해 최소화

∙ 최적의 시설물 상태를 유지하기 위한 내실있는 안전점검 추진

❍ 추진전략

∙ 안전대책본부 편성 및 운영

- 난지물재생센터소장을 본부장으로 한 안전대책본부 편성 및 실무별 담당업무 수립

∙ 상황파악 및 통합지원 체계 구축

- 물재생센터 및 유관기관 간 협조체계를 구축하여 신속한 동향파악과 정보공유 대처

- 소방방재본부, 한국전력 등 재난상황 발생시 긴밀한 협조요청

∙ 반기별 1회 외부 전문강사 초청 전직원 안전교육 실시

- 추락, 전도, 질식, 감전등 센터내 안전사고 발생 소지가 높은 분야에 대한 교육실시

∙ 시설물에 대한 최상의 기능유지를 위해 각종 안전점검 실시 강화

- 정기점검 실시 ➡ 상반기(5월), 하반기(10월) 외부전문 기술사와 합동 점검실시

- 기타 자체 시설물 점검 실시

Ⅳ		안전관리 세부계획

□ 재난안전대책본부 편성 및 운영

❍ 재난안전대책본부 편성

- 본 부 장 : 센터장

- 통제 및 보좌관 : 통제관(물재생과장), 보좌관(관리과장, 슬러지재활용과장)

- 7개반 편성 : 상황반, 행정지원반, 복구반, 구호반, 경계및순찰반, 유입시설반, 배수시설반

(※ 재난안전대책본부 편성표 --- 별첨2 참조)

❍ 재난안전대책본부 운영

- 평   상  시 : 재난안전대책 상황실(물재생과) 설치 운영

- 재난발생시 : 난지물재생센터장을 본부장으로 한 재난안전대책본부 운영가동

총7개반 28명으로 편성·운영하며, 반별 임무 지정.

- 반별 임무내용

반 별	임 무
상 황 반	ㅇ재해발생시 재난대책본부 운영관리총괄 및 평시 상황유지 ㅇ재해예방 및 수습대책계획수립 ․ 운영 ․ 종합조정 ㅇ종합상황 파악 기록유지 및 상황판 정비 ㅇ보고 ․ 연락체계 유지(상급 및 유관기관) 등
행정지원반	ㅇ피해통계 작성 및 소요예산 종합 분석 ㅇ기능별 재해예방 수습 세부계획 수립 시행 지원 ㅇ재해발생 원인규명 및 대책강구(합동조사반 편성) ㅇ관계기관 자료․정보 수집 및 지원 등
복 구 반	ㅇ복구대책 총괄 및 복구 ㅇ복구용 중기 및 장비동원 ㅇ분야별 복구계획서 및 소요예산 편성자료 작성 ㅇ복구용 자재 수급 및 배정 등
구 호 반	ㅇ인명구조, 사상자 처리 및 병원후송 ㅇ구호품 수집, 집행 및 방역, 예방접종 요청 등
경계 및 순찰반	ㅇ재해현장의 경비 및 질서유지 ㅇ화재예방 및 진압
유입시설반	ㅇ유입펌프장 및 유입시설관리 ㅇ유입수문 및 긴급차단 수문통제
배수시설반	ㅇ유입(3), 방류수문(6), 제외지수문(3), 바이패스(1) 관리 및 방류펌프동 통제

- 피해조사 및 복구시행 절차

주요상황 FAX 보고

(센터 → 시청 → 중앙재난안전대책본부)

현장조사(조사반장)피해액 산정 및 확정

피 해 발 생
피해발생보고(센터)
피해조사(시 청)
복 구 계 획 수 립
서울시재난안전대책본부회의
복구계획수립 확정

- 복구장비 확보 현황 : 별첨3

- 유관기관 및 복구업체 현황 : 별첨3

□ 사업장 안전보건 전문강사 초빙교육 실시(관리과 주관)

❍ 안전교육 계획

- 기     관 : 한국산업안전보건공단 경기북부지원(교육홍보팀)

- 일     정 : 년2회 실시(반기별 1회)

- 교육시간 : 2시간 내외

- 교육장소 : 관리동2층 대강당(난지물재생센터 현장 및 사무실 전직원 대상)

❍ 안전교육 내용

- 기계, 전기, 화공, 산업안전 전분야에 대해서 실제 피부에 와 닿을수 있는 재해 사례 및 재해 예방교육

❍ 소요예산

- 비예산사업(한국산업안전보건공단에서 무료 출장 교육실시)

□ 안전점검 실시계획

❍ 2016년 점검계획

∙ 일상점검 실시 : 각 사업장별 자체 시설물 육안점검 실시

∙ 정기점검 실시 : 2016년 5월, 10월경 외부전문가(토목 또는 건축기술사)와 합동 점검실시

※ 시특법상 정기점검은 반기별 1회, 정밀점검은 2년/1회 예정, 긴급점검은 필요시 시행.

Ⅴ		추진일정

❍ 2016년 시설물 안전 및 유지관리 계획수립 : 2016. 2

❍ 안전보건 전문강사 초빙 교육실시 --- 관리과

- 2016. 5월 ․ 10월

❍ 안전점검 실시

- 정기점검 실시  : 2016. 05월

- 정기점검 실시  :  2016. 10월

Ⅵ		기타사항

❍ 점검시 발견된 긴급사항은 우선 안전조치후 포괄예산을 활용하여 정비

❍ 중대한 결함 발견시는 정밀점검 또는 정밀안전진단을 실시하여 별도 계획수립후 조치

❍ 시설교체 등 예산이 많이 소요되는 경우 년차별 개·보수계획 수립 조치

❍ 안전점검결과 하자담보책임기간중인 시설의 지적사항은 하자보수 조치

※ 첨부 : 1) 관리대상 시설현황 1부.

2) 재난안전대책본부 편성표 1부.

3) 복구장비와 유관기관 및 복구업체 현황 1부. 끝.