문서번호	수난구조대-301
결재일자	2016.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		수난구조대장	119특수구조단장
이석범		홍성삼	01/15 김재학
협 조
	담당자			최용태
	행정지원과장			代김종호
	지대장			서형근
	지대장			이상영

2016년도 119특수구조단 수난구조대 구조선박 유류수급 운영 계획

-2016년도 수난구조대 -

구조선박 유류수급 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
본문참조	안전지원과 (장비관리팀)	`16년도 소방차량 유류단가 계약시 구조선박 포함 등	유류단가 계약시 구조선박(경유) 포함	155,000 천원
	노원주유소	서울특별시119특수구조단 소속 수난구조대에 대한 유류(휘발유)의 배달공급	별도의 계약시까지 구조선박(휘발유) 공급

-2016년도 수난구조대 -

구조선박 유류수급 운영 계획

수난구조대에서 관리·운용중인 소방정 등 구조선박에 대한 연간 유류 소요량을 산출하여 확보함으로서 수난사고에 대비한 기동장비의 100% 가동상태를 유지하여 선제적 대응에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 서울특별시규칙 제3906호(2013.4.11.개정)『서울특별시 소방정 운영 및 관리규칙』제24조(유류 확보)

□ 안전지원과-9404(2015.5.1.)호『2015년 소방차량 등 유류구매 운영계획 알림』

□ 행정지원과-5577(2015.5.1.)호『수난구조대 선박 유류 공급 계획』

□ 2016년도 성과주의 예산

Ⅱ		예 산 현 황

[단위 : 천원]

예 산 과 목				세부사업	예산
정책	단위	세부	편성목
합 계					155,000
특수재난 능력향상	특수구조단 운영	수난구조대 운영	공공운영비	수난구조대 (3개대) 보트 유류비	155,000

Ⅲ		선 박 현 황

(′16. 1월 현재)

□ 수난구조대 14척(휘발유 10, 경유 4)

선박명	선질	중량 (톤)	최대속도	엔진출력	승선 인원	등록일 (배치)	구입가격 (원)
701호 소방구조정	강선	46	13.0knots (24km/h)	디젤 900BHPX2	29	`97.03.07 (여의도)	913,265,000
704호 고속구조정	알루미늄	6.67	52.8knots (96km/h)	가솔린 300HP×3	8	`11.03.14 (여의도)	664,500,000
706호 고속구조보트	알루미늄	2	47.0knots (87km/h)	가솔린 250HP×2	10	`12.09.21 (여의도)	280,500,000
707호 공기부양정	FRP	0.89	35knots (64km/h)	가솔린 250HP	5	`13.02.25 (여의도)	96,750,000
702-1 구조보트	FRP	3.14	40knots (74km/h)	가솔린 300HP	10	`09.06.29 (반포)	110,200,000
703호 지휘정	FRP	9	25.0knots (46.3km/h)	디젤 310BHPX2	9	`05.09.28 (반포)	585,000,000
708호 수상오토바이	FRP	0.374	50knots (92.6km/h)	가솔린 180HP	3	`14.05.23 (반포)	28,900,000
710호 고속구조보트	알류미늄	5.2	52.0knots (96 km/h)	가솔린 350HP×2	10	14.09.24 (반포)	380,000,000
702호 소방구조정	강선	24	17knots (31km/h)	디젤 600BHP	21	`98.12.01 (뚝섬)	2,100,000,000
705호 고속구조정	알루미늄	7.93	40knots (74km/h)	디젤 425HP×2	10	`12.04.18 (뚝섬)	843,700,000
709호 고속구조보트	알류미늄	5.2	52.0knots (96 km/h)	가솔린 350HP×2	10	14.09.24 (뚝섬)	380,000,000
702-2 구조보트	FRP	0.953	35knots (64.82km/h)	가솔린 135BHP	7	`03.11.24 (뚝섬)	54,560,000
702-4 수상오토바이	FRP	0.361	50knots (92.6km/h)	가솔린 155BHP	3	`08.08.29 (뚝섬)	18,493,000
702-5 고무보트	고무	0.8	22knots (40.8km/h)	가솔린 15HP	6	`11.09.08 (뚝섬)	6,646,300

Ⅳ		유류수급계획

□ 2015년도 소방정 등 구조보트 유류 수급량

총 사용량		반포		여의도		뚝섬
휘발유	경유	휘발유	경유	휘발유	경유	휘발유	경유
68,800리터	17,300리터	28,990리터	1,800리터	27,050리터	5,500리터	12,760리터	10,000리터
108,470천원	21,562천원	43,344천원	2,231천원	45,604천원	6,691천원	19,522천원	12,640천원

□ 2016년도 유류 사용 예정량 : 85,200리터, 155,000천원

○ `16년 소요예산[(반포+여의도+뚝섬)155,000천원]

○ `16년 수난구조대(반포) 사용 예정량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`16년도 사용 예정량(리터) 28,990 + 1,800= 30,790리터	53,328천원(단가1732원)
휘발유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (28,990리터 / 12월 = 2415.8리터)	43,344천원(단가1576원)
경 유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (1,800리터 / 12월 = 150.0리터)	2,231천원(단가1246원)

○ `16년 수난구조대(여의도) 사용 예정량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`16년도 사용 예정량(리터) 27,050 + 5,500= 32,550리터	56,376천원(단가1732원)
휘발유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (27,050리터 / 12월 = 2,254리터)	45,604천원(단가1576원)
경 유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (5,500리터 / 12월 = 458.3리터)	6,691천원(단가1246원)

○ `16년 수난구조대(뚝섬) 사용 예정량

구분	산출내역	소요예산
합 계	`16년도 사용 예정량(리터) 12,760 + 10,000 = 22,760리터	39,420천원(단가1732원)
휘발유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (12,760리터 / 12월 = 1063.3리터)	19,522천원(단가1576원)
경 유	`15년도 수급량 / 12월 = 월평균 수급량 (10,000리터 / 12월 = 833.3리터)	12,640천원(단가1246원)

□ 유류수급계획

○ 구조선박 경유 수급 : `16년도 소방차량 유류 단가계약 시 구조선박(경유) 포함. ⇒ 안전지원과 별도 협의

○ 구조선박 휘발유 수급 : 유조차 배치시 또는 별도 변경사유 발생시 까지 협약 업체에서 수급.

□ 향후계획

○ 수난구조대 구조보트(3억 5천만원) 1대 신규 건조 예정.  끝.