문서번호	도로관리과-1028
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로관리팀장	도로관리과장	안전총괄관		안전총괄본부장
문미주	최연우	송상영	이택근		01/18 김준기
협 조	도로포장안전팀장			임영철
	주무관			류춘광
	주무관			김종민

차도관리 혁신단 착수보고회 결과 보고

2016. 1.

도 로 관 리 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도로사업소 품질시험소 (도로포장연구센터)
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

차도관리 혁신단 착수보고회 결과 보고

차도혁신 대책의 적극 추진과 현업 실무부서의 미해결 과제 해소를 위한 차도관리 혁신단 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2016. 1. 14.(목) 17:00~17:50

○ 장    소 : 안전총괄본부장 집무실

○ 안    건 : 차도관리 혁신단 실무연구 추진계획 보고 및 논의

○ 참 석 자 : 본부장 주재

- 본    부 : 안전총괄관, 도로관리과장

- 사 업 소 : 동부도로사업소장, 서부도로사업소장, 남부도로사업소장,

북부도로사업소장, 성동도로사업소장, 강서도로사업소장

※ 배  석 : 도로관리팀장, 도로포장안전팀장, 사업소 도로보수과장 6명,

도로포장연구센터장

□ 혁신단 실무연구과제

○ 시공품질 혁신(3) : 포장단가, 소파 보수방안 개선, 맞춤형 재료 연구

○ 포장기술 연구(2) : 섬유Grid·FRA포장, 저소음아스팔트 포장 연구

○ 유지관리 개선(1) : 예방적 유지보수 공법 연구

구 분	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
연 구 과제명	포장단가 개 선	섬유Grid, 섬유보강 아스콘 포장	버스전용 차로 맞춤형 재료	저소음 아스팔트 포장 적용	예방적 유지보수 공법	소파 보수방안 개선
세부내용	교차로, 나팔구간 등 현장여건 반영	특수 아스팔트 포장공법	SMA, PC패널, 장수명칼라아스콘	일본, 국내 제품, 기술 등	균열보수, 표면처리	시공방법 개선, 장비개발

□ 착수 보고회 검토의견

○ 동부도로사업소 : 포장단가 개선 검토

- 차도혁신 대책과 연계하여 연구성과를 내도록 추진,

- 현재 동부에서 공동연구 협약 시행중인 도로 되메움재료 포함검토.

○ 서부도로사업소 : 섬유 Grid포장, 섬유보강아스팔트(FRA) 포장

- ‘19년까지 추진계획의 장기화로 연구단절이 가능한 바 ’16년 상반기부터 연구에 집중하여 성과 달성이 가능하도록 연구계획 조정

- 기 시공된 사례의 현장조사, 국내외 자료수집, 시험포장 추가 시행 등 필요

○ 남부도로사업소 : 중앙버스전용차로 맞춤형 재료

- SMA 및 PC판넬 포장은 그 실적이 많음으로 다양한 사례의 모니터링, 현재의 성능분석 결과의 상태 파악 필요

- 버스정차대 부분은 일반 주행차로보다 강한 성능의 포장 요구

- 버스전용차로의 포장두께, 재질은 도로포장연구센터와 협의하여 결정

○ 북부도로사업소 : 저소음 아스팔트 포장 적용방안

- 기존 포장구간에 대한 소음, 배수, 파손에 대한 성능유지 효과 모니터링하여 파악

- 시험포장 구간 선정 시 소음민원 해소 등을 고려하여 지역 검토

○ 성동도로사업소 : 예방적유지보수 재료 및 공법

- 노후포장 해소를 위해 예방적 유지보수 도입 필요

- 도로포장연구센터와 협의하여 다양한 공법 검토(씰링, 컷팅 등)

- 기 시공구간 추적조사, 그동안 사례조사 등을 통해 시공성 향상 방안 강구

○ 강서도로사업소 : 포장도로 소파(Pot hole) 보수 개선

- 가열형 보수장비의 사용 편리성, 신속 보수방법 등을 중심을 집중 연구 필요

【 차도관리 혁신단 착수보고회, ‘16.1.14(목) 】

□ 행정사항

○ 착수보고회 의견 반영하여 연구계획 보완 및 제출 : ‘16. 1. 29

○ 실무연구 추진사항 수시보고 (간부회의 등) : ‘16. 1. ~ 과업기간 내

○ 실무연구 성과 보고회(반기별 1회) : ‘16. 5.

붙 임  착수보고회 자료 1부.  끝.