문서번호	공간정보과-468
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공간정보과장	시설안전부장
장기덕		김태형	01/18 강신재
협조

상수도 지리정보시스템의 효율적 사용을 위한

사용자 편의사항 개선 및 수정

2016. 1. 18.

상수도사업본부

공간정보과

상수도 지리정보시스템의 효율적 사용을 위한

사용자 편의사항 개선 및 수정

“상수도 지리정보시스템” 의『시설물 현황 조회』기능에 대한 개선 및 수정을 통하여 사용자가 좀 더 쉽고 편안하게 활용할 수 있는 방안 마련을 위한 내부 검토회의 실시 결과를 보고 드림.

□ 검토회의

□ 일    시 : 2016. 1. 15.(금) 10:30

□ 장    소 : 시설안전부 회의실

□ 참 석 자 : 총 6명(공간정보과장 등 6명)

□ 검토내용 : 상수도시설물 현황 조회 속성자료 항목 수정

□ 검토결과

□ 프로그램내 즉시 수정이 가능한 항목은 바로 시행

□ 해당부서와 협의 및 재검토 등 주요한 사항은 별도 계획 수립하여

시행

□ 프로그램 수정 및 개선 사항에 대한 수도사업소 의견 수렴

□ 지속적으로 개선 및 수정하여 사용자들이 편하고 활용하기 쉬운 시스템 개발

붙임 : 시설물관리/일반 시설물 현황/시설물 현황 수정내역 1부. 끝.

1. 상수관로

(상수관로 속성 항목 수정)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유(비고)
상수관로 속성	구경(m)	구경(㎜)	단위 표기 오류 수정
	개통상태	운영상태	용어의 현행화
	배수관 종류	항목 삭제	관 용도 항목으로 분류가 가능

구경(㎜)

운영상태

삭제

2. 점검구

(맨홀재질 항목 수정)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유(비고)
점검구	맨홀재질	점검구실재질	용어의 현행화
		적벽돌 추가	점검구실 재질에 적벽돌 항목 추가

3. 밸 브

(밸브 속성 항목 수정 및 변경)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유(비고)
밸브	밸브용도가 소화전용일 경우 지하식 및 지상식으로 구분		시스템 변경 및 기존 자료의 변환 가능여부에 대한 추가 검토 필요
	맨홀종류	철개종류	용어의 현행화
	변실번호	맨홀번호	용어의 현행화
	각도	존치여부 검토	밸브의 설치 각도를 속성으로 관리할 필요가 있는지에 대한 추가 검토 필요
	본관구	본관구경	오타 수정
	점검구	존치여부 검토	점검구는 별도의 시설물로 관리하고 있으므로 추가 검토 필요

추가검토 필요

철개종류

맨홀번호

본관구경

존치여부 검토

(밸브유형에 따른 밸브형식 선택창의 세분화)

구 분	당 초	변 경
밸브 선택창	밸브 선택창 단일구조	밸브 선택창 세분화
※ 변경사유 : 사용자 사용 편의성 증대

(밸브 속성항목에 대한 정의 재분류)

·『블록 고립시 작동밸브』,『급수 경계밸브 여부』항목에 대한 속성의 필요성에 대한 재 검토 필요(관련부서 협의 : 배수과, 누수방지과)

4. 유량계

(속성항목 수정, 정비 및 삭제)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
유량계 속성	제작회사		동일회사일 경우 회사명칭을 동일하게 정비
	납품회사	항목 삭제	유량계는 제작회사가 직접 납품하는 품목으로 납품회사 항목이 불필요
	변실번호	맨홀번호	용어의 현행화

회사명칭 정비

항목삭제

맨홀번호

5. 수압계

(최고, 최저 및 적정수압 항목 존치 여부 해당부서와 협의)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유(비고)
수압계	개통상태	운영상태	용어의 현행화
	최고수압, 최저수합,적정수압		항목 존치여부를 해당부서와 협의

6. 신축관

(항목 명칭 변경 및 항목의 존치여부 해당부서와 협의)

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유(비고)
수압계	개통상태	운영상태	용어의 현행화
	맨홀종류	철개종류	용어의 현행화
	변실번호	맨홀번호	용어의 현행화
	각도	존치여부 검토	밸브의 설치 각도를 속성으로 관리할 필요가 있는지에 대한 추가 검토 필요

7. 소화전

(소화전 종류 및 형식의 재분류)

· 소화전 종류 및 형식을『소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준』에 의거 재 분류