문서번호	정수시설과-224
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김상훈		남효돈	01/19 오세영
협조	주무관		김희수
	주무관		한원일

디지털 고압절연저항계 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01

암사아리수정수센터

[정수시설과]

디지털 고압절연저항계 구매계획

우리 정수센터에서 사용하고 있는 전기 절연저항계가 노후화로 인하여 수시로 고장이 발생하여 절연저항측정업무에 지장을 초래하므로 디지털 고압절연저항계를 새로 구매하고자 함

□ 고압절연저항계 보유현황

○ 보유제품 제원

- 제 조 사 : 교리스(KYORITSU 일본산)

- 구매년도 : 2006년

- 모 델 명 : 3122(5KV)

○ 제품용도

- 절연저항측정업무 : 전기설비 절연저항측정업무는 전기안전관리자의 직무인 전기 설비의 안전관리에 관한 기록 및 그 기록의 보존(전기사업법 시행규칙 제44조)과 관련된 중요 업무임

□ 디지털 절연저항계 구매사유

○ 교체의 필요성

- 현재 보유하고 있는 아날로그형 고압절연저항계는 노후로 인해 절연저항값을 측정할 때 지침이 흔들리는 등 고장이 수시로 발생(연간 평균 1회이상 보수)하고 지침을 읽는 방식(붙임 2 참조)이라 정확한 절연저항값을 측정할 수 없음

○ 구매사유

- 정확한 절연저항값이 지침이 아닌 숫자로 표시가능하고 우수한 부가기능이 포함된 디지털 고압절연저항계를 구매하여 절연저항측정업무를 원활하게 수행함으로써 우리 정수센터 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

○ 제품내역

명칭	규격	부가기능	사진
고압절연저항계 (High Voltage Insulation Tester)	시험전압측정범위 (DC 5000V) 절연저항측정범위 (10TΩ)	○ 측정데이터 저장기능(PC) ○ 스텝전압시험(5단계) ○ 태블릿(Android)에서 실시간 데이터 측정가능(블루투스)

□ 구매계획

○ 카드 결제가 가능하고 품질이 우수한 해당 구매물품의 교리스 한국총판인 아래업체에서 구입하고자 함

○ 구입업체

- 업 체 명 : 세진계기(주)

- 주    소 : 서울 종로구 청계천로 159 (장사동) 세운벤처타운 856호

○ 소요예산 : 4,620,000원

○ 예산과목 : 자본적지출(200), 유형자산취득(230), 공기구비품(237), 시민편의 행정서비스 운영(50000), 아리수 행정서비스 향상(51000), 서비스장비 확충 및 환경개선(51101), 자산취득비 등(405), 자산취득비(01)

○ 지출방법 : 신용카드에 의한 결제

붙임 1. 견적서 1부.

2. 고압용 절연저항계(현재보유) 사진 1부.  끝.