문서번호	수상안전과-183
결재일자	2016.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장		한강사업본부장
곽병찬	오승호	차장운		01/19 황보연
협 조
	총무과장		박병현

2016년 사설항로표지 관리 계획

한강사업본부

수상안전과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	별도 안전대책 수립
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 사설항로표지 관리 계획

한강 내 선박의 안전항로 유도 및 교량 충돌예방을 위해 사설항로표지에 대한 관리 계획을 수립·시행하여 안전운항 확보에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

항로표지 정의 및 설치목적

등광, 형상, 색채, 음향, 전파 등으로 선박에게 안전한 항로를

유도하는 것

※ 사설항로표지란 해양수산부장관 외의 자가 설치한 항로표지임

한강의 항로표지는 교량 충돌 예방 및 고수심 항로를 선박들에게

안내하기 위해 교량 하부에 설치되어 있음

관련 법령

항로표지법 제5조(항로표지의 설치 및 관리)

- 사설항표지의 설치에 관한 사항

항로표지법 제13조(사설항로표지의 관리)

- 사설항로표지 위탁관리에 관한 사항

항로표지법 제31조(장비·용품의 검사)

- 야간표지(등명기) 정기검사(매 3년)에 관한 사항

항로표지법 시행규칙 제11조(예비용 사설항로표지용품의 보유기준)

- 예비용 항로표지용품 보유기준에 관한 사항

Ⅱ		항로표지 현황

설치구간 : 16개 교량

청담대교～행주대교 구간 (서울시 소관은 가양대교까지임)

- 마곡대교 : 코레일 공항철도(주) / 방화대교 : 인천공항하이웨이(주)

- 행주대교 : 국토관리청 신규 설치(서울시 인수예정)

설치수량 : 항로표지 192개, 교각등 4개

주간 표지 : 96개 / 16개 교량에 각 6개 설치(상행 3, 하행 3)

- 정사각형의 얇은 철판에 네모, 동그라미, 세모를 그려 넣어 방향지시

야간표지 : 96개 / 16개 교량에 각 6개 설치(상행 3, 하행 3)

- 등명기가 녹색, 백색, 홍색으로 불을 밝혀 방향지시

※ 교량당 주간표지 6개, 야간표지(교량등) 6개를 상·하행 각 3개씩 설치

교각등 : 4개(서강대교, 상·하행 각 2개씩 설치)

- 사설항로표지가 설치된 항로부근 교각과의 충돌방지를 위해 설치

좌현표지

안전수역표지

우현표지

Ⅲ		추진방향

전문관리업체를 선정하여 체계적인 관리 시행

경쟁 입찰로 항로표지 전문관리업체 선정

사설항로표지 정기검사 시행

2016 검사대상 : 총 32개 (검사주기 3년)

사설항로표지용품 보유기준에 의거 법정예비품 확보

신행주대교 항로표지 인수·관리

관리주체 변동 : 국토관리청⇢서울시

Ⅳ		세부 추진계획

사설항로표지 위탁관리 용역시행

위탁관리 사항

- 매월 사설항로표지 전원공급장치 정기 점검·수리

- 매월 점검결과를 인천지방해양수산청에 통보

- 정기점검 수검 준비

업체선정 : 공개경쟁

- 항로표지기능사 또는 전기산업기사 자격 1명 이상 보유

- 연면적 20㎡ 이상의 충전시설 구비

용역기간 : ‘16. 3.1～ 12.31

소요예산 : 45,000천원

사설항로표지 정기검사 시행

검사대상 : 야간표지(등명기) 32개

검사내용

- 야간표지(등명기) 성능검사

검사기관 : 항로표지 기술협회 시험검사원

검사시기 : 검사기관의 검사물량 등 감안, 협의 조정

소요예산 : 28,000천원

법정예비품 구매 및 항로표지 정비·수리

구매품목 및 수량 : 아래 과부족분 참조

▷ 예비품 법정기준 및 재고량 현황

품 명	규 격		설치수량	수 량			비 고
				법정기준	현재고	과부족
등명기	LED-200	녹색	32대	7	3	-4
		백색	32대	7	9	+2
		홍색	32대	7	6	-1
		교량등	4대	1	1	0
축전지	12V-100AH		104개	42	24	-18
태양전지	125W		64개	20	20	0
	80W		1개	1	1	0
충방전조절기	14.5V-20A		36대	8	0	-8

주간 항로표지 도색 및 부품교환

- 장기 노출로 인한 주기표지 도색 및 전원공급장치 부품교환 등

추진방법 : 일반공개경쟁 입찰

시행시기 : ‘16. 2

소요예산 : 70,000천원

신행주대교 사설항로표지 인수·관리 추진

추진경과

- 행주대교 교량표지 정상화를 위한 관계기관 회의(‘14.4.8) 결과에 따라,

서울국토관리청으로부터 항로표지 개선 완료 후 인수

인수대상

- 주·야간 항로표지(각 6개), 정류기6

관리계획

- 정상작동 여부 확인 후 인수 및 위탁관리용역 대상에 포함하여 관리

Ⅴ		행정사항

위탁관리용역업체 합동으로 항로표지등 자체점검 실시(매월 1회)

- 인천지방해양수산청에 ‘자체점검 결과보고서’ 송부

- 야간표지등 점검 시 행정순찰선 운항

위탁관리 용역업체 계약체결 의뢰 :  ’16. 1

사설항로표지등 법정예비품 구매의뢰 : ’16. 2