문서번호	물순환정책과-1127
결재일자	2016.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
박세준		윤장혁	01/20 안대희
협조
	물재이용관리팀장		신승화

석촌호수 주변 공사장

지하수 유출실태 점검계획

2016. 1.

물순환안전국

(물순환정책과)

석촌호수 주변 공사장

지하수 유출실태 점검계획

1		점검 배경

□ 석촌호수 일대 대형공사장의 유출지하수로 인한 지반안전성에 대한 문제 제기(2015년 국정감사)

□ 국민안전처 석촌호수 T/F 회의에서 석촌호수 주변 지반안전성과 관련하여 유출 지하수가 발생하는 현장 20개소에 대하여 매달 점검하기로 함

2		점검 개요

□ 점검대상 : 유출지하수가 발생하는 현장 20개소 --- 〔별첨 1〕

○ 기존 건축물 현장 8개소, 공사 현장 12개소

□ 점검기간 : ‘16. 1. 25 ~ 29(5일간)

□ 점검방법 : 서울시 및 자치구 현장 합동점검

○ 서울시 : 물순환정책과

○ 송파구 : 자치구 담당자(환경과)

기관명		방이동	삼전동	석촌동	신천동	오륜동	잠실1동	잠실3동	풍납2동	계
조사대상	기존건축물	1		3	1			2	1	8
	공사장	1	1	4	1	2	1	2		12
조사자		이두환		박세준 김석중	박슬기	조명환		김영일	박세준	20

□ 주요 점검 내용

○ 유출지하수 토사 유출 여부

○ 유출지하수 계측기(유량계, 시간계) 설치 및 관리실태

○ 유출지하수 발생현황 및 실태

3		행정 사항

□ 점검계획 관련 부서 통보

□ 지적사항 및 개선사항 등은 관련 부서에 개선조치 요청

4		향후 계획

□ 국민안전처 T/F팀 조사 완료시까지 매달 점검

붙 임 : 1. 유출지하수 현황 1부

2. 현장점검표 1부

3. 위치도 1부.  끝.