서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	교량하부 점용구간 점검결과 알림

1. 우리 시에서는 겨울철 발생될 수 있는 안전사고를 미연에 방지하고자 교량하부 점용구간에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보내드리오니 조속히 조치될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

2. 특히, 교량하부에 가연성(폐스티로폼, 합판, 비닐하우스, 판넬 등) 물질이 방치될 경우 화재 발생시 교량시설물에 피해를 줄 수 있으므로 도로점용허가 또는 연장시 이를 감안 점용허가 불가(不可) 등을 검토하여 주시고,

3. 아울러 교량안전과에서 관리하는 교량시설물 하부에  점용(도로 및 하천) 허가 승인 시 교량안전과와 사전 협의될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

시설물명	점 검 결 과	비 고
마포대교	- 마포대교 북단 S1 교량 하부에 콘테이너 및 가연성 물건(스티로폼, 합판) 등이 방치되어 화재발생시 교량시설물에 피해를 줄 수 있으므로 위험요인 조속 제거 필요	마포구청
양화대교	- 양화대교 남단 S33 교량 하부에 컨테이너(A=3.0m×9.0m) 1개소가 설치 되어 있으며, 출입문이 닫쳐 있어 점용자 확인이 불가하며 점용허가부서에서 적법 시설물인지 여부 확인 및 조치 필요	한강사업본부
가양대교	가양대교 하부에 재활용 자재, 콘테이너 등이 설치되어 있어 화재 발생시 교량시설물에 피해를 줄 수 있으므로 조치 필요	강서구청, 마포구청
양평교	- 양평교 하부에 비닐하우스, 판넬형 사무실 등이 설치되어 있어 화재 발생시 교량시설물에 피해를 줄 수 있으므로 조치 필요	양천구청, 영등포구청

붙임 : 교량하부 점검 사진 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	마포구청장(건설관리과장),강서구청장(건설관리과장),영등포구청장(건설관리과장),양천구청장(건설관리과장),서울특별시한강사업본부장(운영총괄과장)
★주무관	유현선		기술점검팀장	최진우		교량안전과장	01/20 박문희
협조자
시행	교량안전과-1134	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 서울특별시 교량안전과	/
전화	2133-1964	/전송	2133-1429	/		/	대시민공개