문서번호	수난구조대-406
결재일자	2016.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★담당자		수난구조대장	119특수구조단장
이병호		代서형근	01/22 김재학
협 조
	행정지원과장			代김종호
	지대장			서형근
	지대장			이상영
	담당자			성재욱

	2016년도
2016년도 수난구조대 소방정 관리운용계획

2016년도 수난구조대 소방정 관리운용계획

수난구조대 소방정의 관리운용 및 안전관리에 관한 세부사항을 계획, 수립하여 내수면에서 각종 사고발생시 인명구조․구급업무 및 소방활동을 효율적으로 수행하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 서울특별시 소방정 운영 및 관리규칙』제4조(운영관리계획의 수립) 및 제19조(정비계획의 수립)

□  서울특별시 소방정 안전운항 지침

□  소방장비관리규칙 제7조(소방장비관리운용계획의 수립)

□ 행정지원과-354(2016.1.8)「2016년 소방장비 관리운용 기본계획 알림」

Ⅱ		소방정 현황 (구조선박 포함)

Ⅲ		지방관공선공제 등록 현황

□ 공제등록 가입사항

❍ 공제기간 : 2016. 1. 1 ~ 12. 31 (13척, 뚝섬 702-2호 불용대상으로 제외)

※서울지부담당자: 사무국장 박용아(02-2133-3298)

❍ 보험담보 : 자기선박 손해(충돌특약) 가입

❍ 공제등록 세부사항

선박 코드	선박명	선종	선질	선령	공제가입금액	최종공제회비	최초가입일
001	서울701호(여의도수난)	소방정	강선	18	872,315,000	21,946,570	1997-06-18
005	서울702호(뚝섬수난)	소방정	강선	16	899,250,000	22,624,230	1999-01-01
035	서울703호(반포수난)	행정선	FRP	9	585,000,000	7,823,200	2005-10-04
049	서울702-4호(뚝섬 수상오토바이)	보트	FRP	6	18,493,300	253,460	2008-09-01
054	서울702-1호(반포수난)	보트	FRP	5	101,175,000	1,386,700	2009-08-11
056	서울704호(여의도수난)	소방정	알루미늄합금	3	664,200,000	7,219,610	2011-02-18
057	서울702-5호(뚝섬고무보트)	보트	FRP	3	6,646,300	73,720	2012-03-01
058	서울705호(뚝섬수난)	소방정	알루미늄합금	2	843,700,000	7,334,640	2012-04-18
059	서울706호(여의도수난)	보트	알루미늄합금	2	280,500,000	2,458,720	2012-10-05
062	서울707호(여의도수난)	보트	FRP	1	96,750,000	860,620	2013-05-10
063	서울708호(반포 수상오토바이)	보트	FRP	0	23,600,000	214,520	2014-07-14
064	서울709호(뚝섬수난)	보트	알루미늄합금	0	392,500,000	3,567,820	2014-10-06
065	서울710호(반포수난)	보트	알루미늄합금	0	392,500,000	3,567,820	2014-10-01

Ⅳ		관내현황

□ 관할 구역

관할구간	면 적	수상시설	비고
41.5㎞ (강동구 강일동 ~ 강서구 개화동)	39.9㎢ ․ 수역 :30.8㎢ ․ 둔치 : 9.1㎢	* 67개소 ․ 유‧도선장 : 22개소 ․ 소형선착장 : 28개소 ․ 수상택시승강장 : 17개소 * 선박 : 총 1,981척 ․ 일반선박 : 107척 ․ 레져용 : 1,874척
- 여의도 수난구조대 : 강서구 개화동 ↔ 한강철교 중심선(17.7㎞) - 반 포 수난구조대 : 한강철교 중심선 ↔ 한남대교 중심선(6.4㎞) - 뚝 섬 수난구조대 : 한남대교 중심선 ↔ 강동구 강일동(17.4㎞)
∙청사 위치 - 여의도 수난구조대 : 영등포구 여의도동 여의서로 94 - 반 포 수난구조대 : 동작구 동작대로 335-1 - 뚝 섬 수난구조대 : 광진구 강변북로 26 ∙내수면 관할 구간 : 강동구 강일동 ↔ 강서구 개화동 (41.5㎞)

Ⅴ		소방정 세부 관리 ․ 운용 계획

□ 소방정 관리 운영 세부

❍ 대원의 교육

- 소방교육 : 소방교육기관(소방학교 등) 교육계획에 의거 실시

- 실무교육 : 자체교육(대장 주관), 순회교육(본부교육), 특수기술훈련(위탁교육)

❍ 소방정 훈련

- 기본훈련 : 매월 1회 이상, 수난구조(지)대장 주관 실시

□ 입․출항 훈련, 화재선박 접근 및 계류훈련, 육상수상중계훈련, 구난배수훈련, 소방정 조작훈련 등

- 종합훈련 : 연 1회 이상, 특수구조단장 주관 실시

□ 소방정을 이용한 한강에서 각종 수난사고대비 대응훈련(방재훈련, 긴급구조종합훈련 등)

❍ 소방정의 운용

- 소방정의 업무

① 선박의 화재예방 및 진압활동

② 내수면의 인접 육상건물(위험물제조소 등 포함) 화재진압활동 지원

③ 수해나 화재 또는 수난사고시 인명구조․구급활동

④ 선박의 화재 또는 수난사고 예방 순시활동

⑤ 수난구조 소방훈련, 선박 승무원의 소방교육

⑥ 정기적인 기동순찰 및 홍보활동

⑦ 기타 서울소방재난본부장 또는 119특수구조단장이 특별히 필요하다고 인정하여 지시하는 업무

- 소방정 승무원 배치

구분	계	대장	지대장	부대장	구조대원	항해사	기관사
계	57	1	2	9	29	9	7
반포	19	1		3	11	3	1
여의도	19		1	3	9	3	3
뚝섬	19		1	3	9	3	3

- 근무방법 : 3교대(21주기)

∙주-주-주-주-주-비-비/야-비-야-비-야-비-당/비-야-비-야-비-당-비

❍ 소방정 운항 및 관리

- 소방정의 출동 : 소방재난본부장의 출동명령에 의하여 운항함. 다만, 화재․구조․구급관련 긴급상황 발생시 선조치 후보고

- 예방순찰활동 : 일일 1회 이상(기상특보시 조정 가능)

- 순찰내용 : 한강수심파악, 위험요인 파악 및 제거, 수로조사 및 육상이동경로 파악 등

❍ 소방정 및 계류장(바지선)의 안전대책

평상시(3월 ～ 11월)	동절기(12월 ～ 2월)
1. 태풍, 홍수 등 악천우를 대비한 대피장소 설치 2. 장비 및 시설물 유실방지 조치강구 가. 부대시설 : 접안시설, 바지선 등 나. 안전조치, 물품비치 및 상태확인 등 3. 유관기관 협조체제 구축 및 보고체제 확립 4. 자체순찰 실시로 불안전요인 사전조치 가. 기 간 : 연중 나. 횟 수 : 매 2시간 간격 실시	1. 엔진, 배관 등 보온조치 2. 기관실, 조타실 동파방지 3. 배관 냉각수 및 기관펌프 냉각수 제거 (냉각수 제거상태에서 시동점검 불가) 4. 배터리, 오일, 플러그 점검 5. 한강결빙시 수상오토바이 상가 조치 6. 강풍 시 감속운항 7. 계류장 결빙방지 등

Ⅵ		소방정의 검사 및 점검정비

□ 소방정 검사

❍ 정기검사 : 매 5년 주기

- 2016년 대상 : 서울 704호(여의도)

❍ 중간검사 : 매 2.5년 주기

- 2016년 대상 :702호(뚝섬), 서울702-1호(반포),  서울707호(여의도)

❍ 임시검사 : 선박의 개조 또는 수리, 선박검사증서 기재내용 변경 시 등

- 검사기관 : KST(한국선박기술공단) 인천지부

❍ 상가정비 : 정기검사 및 중간검사 등으로 필요한 때

❍ 응급정비 : 관리운용 중 긴급한 정비가 필요한 때

❍ 자체정비 : 평상시 자체 점검․정비시

【소방정별 검사일정】

장비명	고유번호 (중량)	정수일자 등록일자	정기검사일 검사기준일	엔진 개방검사	제1종 중간검사 (임시검사)	정기검사	제1종 중간검사
소방정 (서울701호)	ICR-962608 (46.0톤)	1997.03.07 2001.06.15	2012.04.05 (2012.02.20)	2010.05.10 (126,163,550) 2018.02.20. (예정)	2015.06.09	2017.02.20	2020.02.20
소방정 (서울702호)	ICR-983189 (24.0톤)	1998.12.01 1998.11.05	2013.10.11 (2013.11.08)	2011.12.24 (138,700,000) 2019.11.08. (예정)	임시검사 2014.12.29. (40,348,000) 제1종중간검사 2016.11.8	2018.11.8.	2020.11.08
구조보트 (서울702-1호)	ICC-093007 (3.14톤)	2009.06.01. 2009.06.26	2009.06.26	2019.06.26	2016.04.29.	2014.06.25. (1,814,000)	2021.06.25
고속구조보트 (서울709호)	SPC-144022 (4.12톤)	2014.09.24	2014.09.23	-	2017.5.23	2019.09.23	2021.09.23
고속구조보트 (서울710호)	SPC-144021 (4.12톤)	2014.09.24	2014.09.23	-	2017.5.23	2019.09.23	2021.09.23
지휘정 (서울703호)	ICC-101505 (9.7톤)	2005.09.28 2010.12.02	2010.12.23 (2010.12.22)	2010.12.23 (41,050,000) 2018.12.22. (예정)	2017.09.22.	2015.11.24	2022.09.22 (엔진개방예정)
고속구조정 (서울704호)	ICC-111805 (6.67톤)	2011.03.14 2011.01.28	2011.02.08. (2011.02.07)	2015.11.17. (좌,우현) 2015.12.17. (가운데)	2014.02.07	2016.02.07	2019.02.07
고속구조정 (서울705호)	SPC-124009 (7.93톤)	2012.04.18 2012.04.18	2012.04.18	2020.04.17	2015.04.17	2017.04.17	2020.04.17
고속구조보트 (서울706호)	ICC-124017 (2.0톤)	2012.09.01 2012.09.20	2012.09.21 (2012.09.20)	2015.12.17.	2015.12.17.	2017.09.20	2020.09.20
공기부양정 (서울707호)	ICC-131808 (0.89톤)	2013.03.18. 2013.03.25	2013.02.25. (2013.02.24)	-	2016.02.24	2018.02.24	2021.02.24

□ 소방정 예방점검

❍ 점검방법 : 일일․주간․월간․연간․특별점검

점 검 별	시 기	점검자		확인(결재)자
		담당	부대장	대장	단장
일일점검	주․야간 근무교대시	★		◎
주간점검	매주 목요일	★		◎
월간점검	매월 마지막 주 목요일	★		◎
연간점검	연간 소방장비관리운영 계획에 의함		★		◎
특별점검	고장 및 엔진출력 저하 등 특이사유 발생시		★		◎

❍ 점검내용

- 엔진오일, 계기판 등 선박 정상작동 등 이상유무

- 비품관리상태, 개인휴대 안전장구류 등의 이상유무 확인 등

❍ 점검결과에 대한 조치

- 경미한 사항 : 자체정비

- 중요한 사항 : 전문업체 수리의뢰(행정지원팀 사전 협의)

❍ 고장선박 처리절차

고장발생보고		수리계획수립		예산신청 및 배정		수리		물품검수
소견포함 (단장 내부결재)	→	․견적의뢰 ․산출조사	→	제반서류 검토 및 수리업체 계약 의뢰	→	납품 및 수리	→	수리 또는 납품장비 검수
해당 각 대		해당 각 대		행정지원팀		계약업체		해당 각 대
								↓
						수리대금결재		수리결과보고
※ 예산과목 : 구조선박 유지보수 / 공공운영비(100-201-02) - 구조선박 유지보수 50,000천원(3개대)						수리대금 지급(의뢰)	←	수리완료보고 (단장 내부결재)
						행정지원팀		해당 각 대

Ⅶ		소방정 유류 등 유지관리비

❍ 확보예산 : 금372,518천원 / 공공운영비

- 구조선박 정기검사 등 : 금 162,818천원

- 구조선박 유지보수 : 금 50,000천원

- 수난구조대 보트 유류비 : 금 155,000천원

- 청사안전도검사 : 금 4,700천원

❍예산과목:119특수구조단/ 수난구조대운영/ 공공운영비

❍ 유류보급 : 지정주유소 주유차량(탱크롤리) 보급

- 본부 단가계약중

❍ 소모품 구입 : 반기별 1회 이상 소요물품 구매(별도계획 수립 시행)

Ⅷ		청사[바지선] 유지관리

❍ 청사(바지선) 환경정비

- 수난구조대 근무일과표에 의거 주간근무자는 10:00~11:00, 야간근무자는 익일 06:00~07:00 실시

※ 집무검열, VIP방문 등 별도 대청소 계획이 있을 시 계획에 맞춰 자체조정 실시

❍ 청사(바지선) 안전시설보강 및 환경정비

- 확보예산 : 금190,000천원( 청사 수중계류시설 교체)

- 예산과목 : 119특수구조단/수난구조대운영/시설비

❍ 환경정비 물품(티슈, 세제, 분리수거봉투 등) ⇒ 행정지원팀 협조 일괄구매