문서번호	기전과-826
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
안종필		이영목	01/25 노영석
협조

2016년 도로기전설비 점검계획

2016. 1. 25

북부도로사업소

(기전과)

2016년 도로기전설비 점검계획

터널, 지하차도, 교량에 설치된 조명시설, 배수설비, 방재설비 등도로기전 설비를 점검하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

Ⅰ		관련근거 및 방향

□ 관련근거

□ 「서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정」 제17조 제4항

- 터널 및 지하차도의 기전 ․ 방송설비 및 소방설비 작동여부 분기별 실시

□ 점검방향

□ 사후 조치 보다는 사전 예방관리 측면에서 점검·유지보수

□ 도로기전설비의 정상적인 기능유지 및 효율적인 관리여부

□ 화재 등 사고발생에 대비한 훈련 및 예방대책 적정여부

Ⅱ		점검대상

□ 도로기전시설물 : 7종 263점

시설물명	계	특고수전 (면)	저압수전 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	UPS (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	263	19	50	21	10	8	6	149
터 널	147	19	33	-	4	6	6	79
지하차도	116	-	17	21	6	2		70

※ 조명설비 6,818등 (터널 5,007, 지하차도 990, 가로등 280, 경관등 450, 기타 91등)

- 붙임1 점검대상 도로기전설비 현황 참조

Ⅲ		점검개요

□ 점검 기간

< 정기점검 >

□ 해 빙 기 : 2016. 03. 02 (수) ~ 03. 25 (금)

□ 우기대비 : 2016. 04. 11 (월) ~ 04. 29 (금)

□ 여 름 철 : 2016. 07. 04 (월) ~ 07. 22 (금)

□ 겨 울 철 : 2016. 10. 24 (월) ~ 11. 11 (금)

< 취약기간 대비 >

□ 설 대 비 : 2016. 01. 25 (월) ~ 02. 05 (금)

□ 추석대비 : 2016. 08. 29 (월) ~ 09. 09 (금)

< 수시·특별점검 >

□ 태풍, 각종 사고발생 등 상황에 따라 필요시

□ 주요도로 야간 도로조명 실태 점검시 병행

□ 점검반 편성

□ 구 성 : 기전과, 현장직원 합동 3명(사무실 1명, 현장 3명)

□ 역 할 : 현장에 출장하여 기전설비의 실제 가동 등 점검(배수펌프, 비상벨 등) 실시, 방재시설 이상유무 점검 등

□ 점검 방법

□ 기전과 주관으로 시설물별 관리자(터널, 지하차도)와 합동점검

□ 도로기전 설비별 점검표에 의한 현장점검

□ 주요 시설물 점검을 원칙으로 하되 기간, 상황에 따라 선별적 점검 실시

Ⅳ		세부점검사항

□ 설 대비

□ 겨울철 시설물관리 및 청소상태

□ 가로등 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 가로등 부속 시설물 이상유무 및 불법 광고물 부착 실태

□ 방재시설 설치 및 관리 적정여부

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

□ 해빙기 대비

□ 해빙기 구조물 변형 등으로 인한 기전설비 이상유무

□ 방재시설 설치 및 관리 적정여부

□ 봄맞이 시설물관리 및 청소상태

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

□ 우기 대비

□ 지하차도 배수펌프 및 발전기 등 배수설비의 정상 작동상태

□ 전기설비에 대한 안전점검 여부(절연, 접지, 보호기 동작)

□ (특)고압 전기설비 접촉부 상별 온도상승 여부

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

□ 여름철 대비

□ 지하차도 배수펌프 실부하 가동점검

□ 차도 배수로와 집수정의 청소상태

□ 전기설비 접촉부 이상유무

□ 가로등 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

□ 추석 대비

□ 차도 배수로와 집수정의 청소상태

□ 전기설비 접촉부 이상유무

□ 여름철 점검 지적사항 조치여부

□ 가로등 ․ 한강경관조명 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

□ 겨울철 대비

□ 시설물별(관리실 포함) 방화 대책

□ 급․배수용 및 소화배관 보온 및 동파 예방대책

□ 방재설비 유지관리 및 작동상태

□ 가로등 분전함 및 누전차단기 작동상태

□ 각종 사고대비 시설물 관리직원 반복훈련 실시(숙지)여부

□ 사고대비 자체 및 합동훈련 실시(내용) 여부 등

Ⅴ		지적사항 조치계획

□ 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 조치하고 보수공사가 필요한 사항은 단가계약업체를 통한 보수 조치

□ 점검 결과 안전조치가 필요한 설비는 우선 조치 후 개선계획을 수립하여 조치

붙임  1. 점검대상 도로기전설비 현황 1부.

2. 도로기전 설비별 점검표(양식) 각 1부.

3. 가로등 분전함 점검표 1부.

4. 점검결과 보고서(양식) 1부.  끝.