문서번호	시설관리과-1682
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	01/25 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

관내 지역담당 업무수행중 현장실정보고(CIP관 발견)가 제출되어 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 1. 25.

보고자 : 시설 7급 양봉우

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사

○ 위    치 :  강동구 천호동 317-29호 앞

○ 관련근거 : 이준 010-7(2015.03.19.) “현장실정보고서 ”

▣ 위 치 도 (천호동 317-11~317-32)

누수지점

100mm CIP 확인

정비대상

천호동 317-11~317-32

D=200mm, L=120m

▣ 보고내용

○ 천호동 317-29호 앞 누수복구 공사시 기존 배수관이 CIP ϕ100mm로 확인됨.

○ 기존 배수관(CIP ϕ100mm)의 노후도가 심하여 누수 및 적수 발생의 우려가 있어 개량이 필요한 실정임.

▣ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 노후된  CIP ϕ100mm관을 정비코자 하며, 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=200㎜, L=120m

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.