문서번호	행정지원과-1480
결재일자	2016.1.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	★행정관리팀장		행정지원과장		강동수도사업소장
정유성	최은봉		장성만		01/26 김명용
협 조
	요금과장					백대현
	현장민원과장					이상봉
	급수운영과장					전명수
	시설관리과장					남정열

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 설날 자체 종합대책 추진 계획

2016. 1. 25.

	강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 설날 종합대책

우리 민족 고유의 명절인 설날을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을

실시하고 종합 상황실 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에

선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민생활 불편을

최소화 하고자 함

※ 관련근거 : 본부 기획예산과–408(2016.01.14.)호

Ⅰ		추 진 개 요

추진기간 : 2016. 2. 1.(월) ~  2. 11.(목) [11일간]

❍ 설  연휴 : 2. 6.(토) ~ 2. 10(수), 주말포함 5일간 【설날 : 2.8.(월)】

중점 추진사항

❍ 설기간 종합상황실 운영 : 2. 5.(금) 18:00 ~ 2. 11.(목) 09:00, [7일간]

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 설 연휴 계량기 동파, 수도관 동결 예방 및 신속복구

- 배수지 및 가압장 적정운영

- 비상급수 및 긴급 누수복구체계 유지

❍ 설 대비 상수도시설물 안전점검

- 상수도시설물(배수지 ․ 가압장 등) 안전점검 및 조치

❍ 공직기강 확립 및 근무 철저

- 복무기강 및 비상연락체계 확립

2.5. ~ 2.11. 기상청 날씨 전망
	대륙고기압 세력이 평년보다 약해 기온은 평균보다 높으나 일시적인 찬고기압의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어질 수도 있겠음. 기온은 평년(0.9℃)과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년(11.0mm)보다 적거나 비슷하겠음. (기상청 발표 : 2016. 1. 22. 1개월 전망)

Ⅱ		분야별 세부 추진 계획

설날 종합 상황실 운영

	운영개요
❍ 운영기간 : '16. 2. 5.(금) 18:00 ~ 2. 11.(목) 09:00 [7일간] ◆ 근무시간 : 주간(09:00 ~ 18:00), 야간(18:00 ~ 익일 09:00) ❍ 설치장소 : 강동수도사업소 1층 당직실(☎3146-5290~3) ❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능유지 ❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

1		종합상황실 근무편성

근무인원 : 주간 4명, 야간 3명 (총 38명)

❍ 연휴기간 당직 책임자

- 직급상향 □ 주간 1명 : 6, 7급 ⇒ 5급 과장

□ 야간 1명 : 6, 7급 ⇒      6급

- 인원보강 : 주간 당직원 1명 보강( 총 3명 ⇒ 총 4명 )

❍ 상황실장

- 주  간 : 과장(당직사령이 겸직)

- 야  간 : 6급(당직사령이 겸직)

운영방법 및 주요업무

❍ 비상 단계별 운영

- 1~2단계시 : 당직실을 상황실로 운영(당직근무자 상황실 기능유지)

- 3~4단계시 : 상황실 별도 운영

❍ 주요업무

- 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

- 주요 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

- 수돗물 안정공급 및 비상급수체계 유지

2		상 황 보 고

보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

❍ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건 ․ 사고 등

❍ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히

작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

❍ 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30까지, 22:30(야간) 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 2.5.(금)은 21:00까지 보고

☞ 본부종합상황실 연락처  ☎ 3146-1590~3   Fax 3146-1594

설 연휴 계량기 동파 예방 및 복구 대책

1		추진개요

전망 및 분석

❍ 기상청 예보에 의하면 설 연휴기간 평년기온(0.9℃)과 비슷하거나 약간        낮아 큰 한파는 발생하지 않을 것으로 예상됨

추진방향

❍ 설 연휴 동파예방 홍보 대책 추진

❍ 신속한 복구체계 확립으로 시민불편 최소화

2		세부추진 계획

동파예방 홍보대책

❍ 특별관리 대상가구 동파예방 책임 담당제 실시

- 동파발생 빈도 상위 11개동 집중관리 : 정․부담당제 3명/1개조

- 소규모 건축공사장 및 영세상가 상시순찰 점검 :정․부책임제 3명/1개조

❍ 동파 취약세대 SMS 문자메세지 발송

- 대 상 : 전년 동파･동결 발생 세대, 주말․야간 동파에 취약한 소규모 영세상가 등

❍ 공동주택 구내방송 실시

- 대 상 : 탄천, 한강주변 북향 복도식아파트 관리사무실 구내 방송 실시

❍ 지역신문, 자치구 홈페이지, 구정 소식지 등 동파예방 홍보문 게재

신속한 복구대책

❍ 겨울철 급수대책 상황실 운영 : 단계별 24시간 비상근무 운영(1~4단계)

- 계량기 동파 신고 후 1.5시간 이내 교체체계 유지

- 충분한 교체인력 확보 및 운영 : 37명(직원 2명, 교체업체 7명, 복구업체 28명)

- 복구장비 확보 : 동파방지 계량기(3,000개), 해빙기(16대), 굴삭기(1대) 등

❍ 상황조치 및 보고

- 동파민원 접수 및 처리, 상황관리 및 보고 : 당직자(당직사령)

- 교체지연이 발생하지 않도록 접수, 조치 등 매뉴얼에 따라 철저 근무

설 연휴기간 계량기 동파발생 시 단계별 비상근무 실시

(겨울철 급수대책과 연계)

구 분		근 무 인 원	비 고
1 단계 (관심)	일 최저기온 -5℃이상	15명 - 당직자 3명, - 계량기팀 1명, 계량기교체원 2명 - 단가업체 9명-(동결6,누수3)	※ 연휴기간 (주간) 당직자 4명 (야간) 당직자 3명
2 단계 (주의)	일 최저기온이 –5℃미만～-10℃이상	15명 - 당직자 3명, - 계량기팀 1명, 계량기교체원 2명 - 단가업체 9명-(동결6,누수3)
3 단계 (경계)	일 최저기온 –10℃～-15℃이상	27명 - 당직자 3명, 상황실 2명 - 계량기팀 2명,계량기교체원 5명 - 단가업체 15명-(동결9,누수6)
4 단계 (심각)	일 최저기온 -15℃미만	40명 - 당직자3명, 상황실 6명 - 계량기팀 2명, 계량기교체원 5명 - 단가업체 24명-(동결15,누수9)

기온 급강하 시 당일 동파 발생량에 따라 계량기팀, 용역업체, 각 과 단계별 비상근무조 등 탄력적으로 인력 운영

【 계량기교체 담당직원 및 용역업체 비상연락체계 】

당 직 실 (종합상황실)		구 분	담 당	연 락 처
		****	*****	**************
		*******	*****	**************

【 계량기교체 담당직원 및 용역업체 비상연락체계 】

구 분	계량기교체팀		위탁업체		비 고
	1,2단계	3,4단계	1,2단계	3,4단계
2월05일(금)	최철우	최철우, 홍헌철	서정환	서정한, 최영환, 정포진	당일발생분 소진인력 (야간작업 별도지시)
2월06일(토)	홍헌철	최철우, 홍헌철	최영환	전상철, 이성주, 황호권
2월07일(일)	황현주	황현주, 신태권	정포진	서정한, 최영환, 정포진
2월08일(월)	홍헌철	최철우, 홍헌철	전상철	전상철, 이성주, 황호권
2월09일(화)	황현주	황현주, 신태권	이성주	서정한, 최영환, 정포진
2월10일(수)	최철우	최철우, 홍헌철	황호권	전상철, 이성주, 황호권

수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

동결 수도관 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생 시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

-  복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간을 감안하여 확보 운영

❍ 복구인력 ․ 장비 확보

- 복구인력

계	수도관 동결담당	누수복구 담당	복구업체
			급수공사 (3개)	시설물보수공사(2개)	누수복구 (1개)
30	4(구별 1개조/2명)	2	9	6	9

- 복구장비(시공사 장비포함)

구분	계	굴삭기	착암기	콤프레샤	탐지기	양수펌프	차량	발전기	해빙기
계	68	1대	2대	1대	12개	15개	17대	4대	16개

긴급누수 복구

❍ 긴급누수 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 상황실 근무자가 방문처리

❍ 비상급수 차량운영

- 차량 확보 : 급수차(2,500ℓ) 1대

※ 인근 사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상 시 즉시 출동할 수 있도록 재택근무 조치

- 비상 시 관할 소방서와 협조하여 소방차 지원요청

❍ 비상 보급용 병물 아리수 확보

- 예기치 않은 단수에 대비하여 1,000병 (350㎖) 이상 확보

❍ 누수상황 단계별 대응체계

	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 : 700㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 사업소장 ○ 누수복구총괄 : 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000～5000세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설관리부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배수과장 : 수계전환,단수홍보,급수지원, 포장복구
3단계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급수부장 : 수계전환, 단수홍보,급수지원,,포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 병물아리수지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 정수장 가동 중지(필요시)

【 긴급누수복구 비상연락망 】

구 분		과 장	담당(1)	담당(2)	직 반장		현장소장
시 설 관리과	성 명	남정열	김효수	함인석	김용곤 (강 동)	김재홍 (송 파)	김재승
	H P	**************	**************	**************	**************	**************	*************

【 누수복구 관련 대기자 】(설 연휴 기간)

구 분		담 당 직 원	감리자	계 약 업 체
				책임자	반 장	작 업 원		굴착기사
2.05.(금)	야간	함인석	이보원	이재호	박건호	김종국	김재홍	임상근
2.06.(토)	주간	함인석	이보원	이재호	박건호	김종국	김재홍	임상근
	야간	함인석	이보원	이재호	박건호	김종국	김재홍	임상근
2.07.(일)	주간	함인석	이보원	김재승	임백수	최정용	이광춘	임상근
	야간	함인석	이보원	김재승	임백수	최정용	이광춘	임상근
2.08.(월)	주간	함인석	김준수	김재승	임백수	최정용	이광춘	임상근
	야간	김효수	김준수	김재승	박광덕	안기철	장종수	임상근
2.09.(화)	주간	김효수	김준수	이재호	박광덕	안기철	장종수	임상근
	야간	김효수	김준수	이재호	박광덕	안기철	장종수	임상근
2.10.(수)	주간	김효수	김준수	이재호	박건호	김종국	안기철	임상근
	야간	김효수	김준수	이재호	박건호	김종국	안기철	임상근

※ 담당직원, 감리자, 굴착기사 자택대기

【 급수차 관련 대기자 】

추진 기간	대 기 자	대 직 자
’16.02.05. ~ 02.10.	***** *****************	***** *****************

□ 수돗물 안정공급

1		추진개요

현   황

❍ 상수도 보급현황

급수인구 : 1,141천명, 443천 세대( 보급률 : 100%)

- 일평균 공급량 : 320천㎥/일(2014년)

❍ 급수시설

- 관  로 : 연장 1,157㎞(송배수관 900㎞,급수관 등 257㎞)

- 배수지 : 3개소(71,000㎥)-(길동60,000㎥, 오금8,000㎥, 거마 3,000㎥)

- 가압장 : 8개소(가압장 2개, 증압장 6개)

- 밸브류 : 17,047개소(제수밸브 15,584, 퇴수밸브807, 공기밸브 637, 기타밸브 19)

추진개요

❍ 추진기간 : 2016.2.1.(월)~2.11.(목) 〔11일간〕

❍ 중점 추진사항

- 가압장 및 배수지 적정운영 안정공급

- 사전 적수예방 조치

- 비상급수체계 유지

- 긴급 누수복구체계 유지

2		세부추진계획

가압장 및 배수지 적정 운영

❍  가압장,배수지 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 관련기관 간 긴밀한 협조로 급수 수요량 증감에 따라 탄력적으로 운영

❍ 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지

수위를 적정하게 유지하여 운영

❍ 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

적수예방 조치 시행

❍  적수 발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전퇴수 실시

비상급수 체계 유지

❍ 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 관련 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 종합상황실 근무자가 처리

❍ 긴급 복구업체 출동태세 확립

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

❍ 긴급 급수차량 확보 ․ 운영

- 급수차 점검 및 정비

- 비상시 즉시 출동가능 한 급수차 운전원 확보 : 급수운영과 안정현(자택근무)

- 급수차량 확보 : 자체 급수차량 1대

※ 필요시 인근사업소에서 지원 요청

긴급 복구체계 유지

❍ 근무인원 : 1일 11명

- 급수운영담당, 누수복구담당 각 1명(자택대기), 당직 4명(야간3명), 업체 5명

❍ 신속한 복구체계 확립

누수사고시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

- 누수복구 관련직원(누수복구담당, 직반장)의 비상연락망 체계유지

- 누수복구업체 주․야간 출동태세 유지를 위한 비상연락체계 확립운영

연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

긴급 누수복구 매뉴얼에 의한 상황별 대응 및 보고 철저

□  상수도 시설물 안전점검 계획

1		추진개요

추진기간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ’16.1.11.(월) ~ 2.3.(수) [23일간(주말포함)]

❍ 분야별 점검

- 토목분야 : 급수운영과, 시설관리과 시설물 담당

- 기전분야 : 시설관리과 기전팀

점검대상

❍ 노출 상수도관 : 8개소

구 분	위 치	개소	규 모	비 고
송 파 구	장지동 247-8 장지교	1	D=300㎜, L=21m	현수관로
	지하철 공사장	6	D=100~2200㎜, L=4,501m	노출관로
	가락공동구	1	D=300~1000㎜, L=6,590m

❍ 배수지 : 3개소

구 분	배수지명	위 치	규 모	비 고
송 파 구	오금배수지	오금동 51번지	8,000㎥
	거마배수지	하남시 감이동 산81-6	3,000㎥
강 동 구	길동배수지	둔촌동 산 86번지	60,000㎥

❍ 가압장 : 8개소(무인)

구 분	가압장명	위 치	규 모	비 고
송 파 구	거마가압장	마천동 36	150Hp x 2대, 75HP x 2대
	가락1증압장	가락동 138	7.5Hp x 2대
	가락2증압장	문정동 1	20Hp x 3대
	오금가압장	오금동 51	75Hp x 4대
	장지증압장	거여동 371	3Hp x 2대
	방이증압장	방이동 167	20Hp x 2대
강 동 구	천호증압장	천호3동 193-6	7.5Hp x 2대
	명일증압장	명일1동 312-250	7.5Hp x 2대

2		점검방법 및 분야별 점검사항

점검방법

❍ 자체 점검계획서에 의거 분야별 점검실시

❍ 배수지 및 가압장 시설물(구조물) 안전점검표에 의거 실시

❍ 기전 시설물은 기전팀 책임하에 점검 및 정비 조치

분야별 주요 점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비실태

- 시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 가압장내 유리창 방풍 관리실태

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유․출입 밸브 정상작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

- 기타 시설물 안전상태 등

❍ 상수도관

- 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

- 지하철 공사장 노출관 지지상태

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부 등

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 등 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

3		점검결과 조치사항

경미하거나 긴급한 정비사항

❍ 동절기 기온 하강 시 시설물 피해 예방을 위한 보온재, 방풍시설 등 재정비

❍ 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수 조치

보수에 장기간이 소요되는 경우

❍ 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시          까지 주기적으로 점검 시행

❍ 많은 예산이 수반되는 정비사항은 본부 주관부서와 소요예산 협의하여 조치

배수지 ․ 가압장 기전설비 돌발사고 발생시 긴급복구체계 유지

❍ 사고발생시 제어실근무자 비상연락체계 동향보고 및 긴급복구 지정

업체간 공조체계 유지하여 신속한 긴급복구로 수돗물 안전공급

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고시 신속한 상황보고 체계유지

※ 점검 및 조치결과 보고 : 2. 3. (수)까지 (시설관리과 → 시설안전부)

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			소장 : 김명용
			*************
			시설관리과장 : 남정열					당직실 3146-5290~3
			*************					시설관리과 3146-5191~217
			02-2248-5229
기전팀장 : 함태광		김병훈			지상범					장성렬
070-4799-7169		-			-					02-933-0823
*************		*************			*************					*************

긴 급 복 구 협 력 업 체				유 관 기 관
분 야 별	업 체 명	관 계 자	전화 번호	기 관 명	전 화 번 호
전기안전 관리대행	중앙전기안전관리 (833-1191)	이승훈(대표)	*************	한전배전운영실(주야) 한전강동지점 (배전운영팀) 한전강동지점 지사장(김진환) 한전하남지점 강동전화국 가락전화국 고덕전화국 장지 군부대 사무실 담당(상사 신장희) 본부(당직실) 본부 시설관리과 암사정수사업소 광암제어실 우면산배수지 거마가압장 오금배수지 강동구청(종합상황실) 송파구청(종합상황실) 강동소방서 강동경찰서 송파소방서 송파경찰서 직반장(김용곤) 직반장(김재홍) 수질(강혜성) 누수복구업체 책임자(이재호)	480-2268 480-2275, 2272, 2274 480-2200(사무실) ************* 031-790-2268 483-1499 400-1499 426-1499 2152-0366 ************* 3146-1590~3 3146-1531~43 3146-5747~50 3146-5350~51 3146-4970 3146-5276 3146-5283 3425-5000 2147-2200 470-0119 470-0112 403-2119 3402-6324 ************* ************* ************* 458-9861 *************
		추장원(담당)	*************
통신복구	델몬수(주,야)	대표	080-789-0099
무인경비	KT 텔레캅(488-0112)	한덕호(담당)	*************
자동제어 영상설비	누리제어시스템 (2201-5782)	박상진(대표)	*************
		나윤채(담당)	*************
	㈜종성테크 (577-6909)	임성규(대표)	*************
		최동환(이사)	*************
	디스엔지니어링 (031-776-2367)	남병단(대표)	*************
		윤형기(담당)	*************
	CNS코리아:CCTV (3672-4081~3)	이재용(이사)	*************
	탑시스템(031-777-1508)	엄종민(담당)	*************
	노바에이브이 (2279-7848)	박일봉(대표)	*************
		최진구(담당)	*************
발 전 기	남일기계(403-3999)	안봉준(대표)	*************
수․배전반	대원계전 (462-9405~6)	박문진(대표)	*************
		이형원(담당)	*************
	신한중전기 (464-2729)	백문현(대표)	************
		나봉수(담당)	*************
전기공사	청도에너지	송영범(대표)	*************
	㈜한빛디엔에스	최종연(상무)	*************
모타펌프 기계설비	동아기공 (032-582-0048)	황용완(대표)	*************
		채종웅(담당)	*************
	신한 R&D(2616-0811)	김민균(부장)	*************
		조원창(과장)	*************
	유원기공(2617-9060)	김기남(대표)	*************
	일성기계(465-4929)	김동선(대표)	*************
유 량 계 (증압,거마,오금)	자인테크놀로지 (856-4114)	신민철(대표)	*************
		김문갑(담당)	*************
본부 유량계 (KD-6, KDM)	한국유체기술 (053-954-4600)	서성수(대표)	*************
		오창명(담당)	*************
유 량 계 (KD-6, KDM-3,4)	㈜대덕하이테크 (463-8580,042-936-8583)	고복성(대표)	*************
		신봉석(담당)	*************
소 규 모 기타시설	미성기업(824-0666)	한승주(대표)	*************
	한솔기업(702-0457)	김용수(대표)	*************
	진우디엔씨건설(2068-7178)	백인석(대표)	*************

□ 공직기강 확립

제반 복무규율 엄격 준수

❍ 출근 ․ 중식시간 준수, 연 ․ 병가 등 개인별 근무상황 관리 철저

❍ 근무시간 중 음주, 유기행위, 사적인 용무수행 등 금지

❍ 초과근무시 관련규정 준수

❍ 민원 친절응대 및 신속한 민원처리

❍ 공무원행동강령 준수

당직근무 및 보안점검 철저

❍ 당직근무자 무단변경 금지

❍ 당직근무자의 명찰패용 및 복장․근무자세 철저

❍ 퇴청시 책상 및 캐비넷 시건 등 철저

❍ 컴퓨터, 프린터, 복사기 등 전원 차단 철저

❍ 청사 내․외 순찰 철저로 화재 등 안전사고 예방

❍ 일일보안 확행

경계근무 강화

❍ 배수지 ․ 가압장 등 상수도 주요시설물 순찰 및 경계근무 철저

❍ 외부인 청사출입 통제 강화

비상연락체계 확립 및 동향보고 철저

❍ 직원 비상연락망 및 유관기관 협조체제 정비

❍ 각종 사건 ․ 사고 등 상황 발생시 동향보고 요령 숙지로 신속한 보고

Ⅲ		행정사항

『2016 설날 종합대책』에 따른 소관 분야별 대책추진 ---- (각 과)

각 과에서는 복무규정 준수 및 점검대비 철저

❍ 비상연락망 일제정비, 휴대폰 문자메시지 수시 확인 등

상황실(당직실) 및 상황일지 준비 ---- (행정지원과)

❍ 2016. 2. 5.(금) 13:00까지 준비 완료

상황실근무자 사전교육 실시---- (행정지원과)

❍ 일    시 : 2016. 2. 4.(목) 16:00 3층 회의실(예정)

❍ 대상인원 : 38명(주간 20명, 야간 18명)

❍ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

붙임 : 1. 설 연휴기간 근무조 편성 현황 1부

2. 배수지·가압장·증압장 시설 점검표 1부

3. 현수관로, 공동구 시설, 지하철 공사장내 노출 상수도관 점검표 1부

4. 설날 일일상황 보고 서식 1부.

5. 시 유관기관 연락 체계도 1부.

6. 자치구 상황실 연락처 1부.

붙임 1

설 연휴기간 근무조 편성 현황

근무일	근무 인원	당직근무자 (종합상황실)	비 상 근 무 자					비 고
			긴급누수복구		동파교체, 동결해빙		급수차 (자택)
			직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)	직원 (자택대기)	업체 (업체사무실)
2.05.(금) 야간	14명	6급 김용현 8급 엄용섭 7급 정지훈	함인석	박건호외 5	최철우	서정환외 1	안정현
2.06.(토) 주간	16명	5급 이상봉 6급 남궁미경 7급 이희미 7급 장연심 9급 지상범	함인석	박건호외 5	홍헌철	최영환외 1	안정현
2.06.(토) 야간	14명	6급 송종범 7급 강연상 7급 김종수	함인석	박건호외 5	홍헌철	최영환외 1	안정현
2.07.(일) 주간	15명	5급 전명수 6급 윤영숙 7급 허정숙 7급 황혜란	함인석	임백수외 5	황현주	정포진외 1	안정현
2.07.(일) 야간	14명	6급 임홍희 7급 박우식 7급 이덕규	함인석	임백수외 5	황현주	정포진외 1	안정현
2.08.(월) 주간	15명	5급 장성만 6급 최명삼 7급 이주영 7급 이혜진	함인석	임백수외 5	홍헌철	전상철외 1	안정현
2.08.(월) 야간	14명	6급 김효수 7급 이대영 7급 왕해용	김효수	박광덕외 5	홍헌철	전상철외 1	안정현
2.09.(화) 주간	15명	5급 남정열 6급 유애리 8급 강혜성 7급 정유성	김효수	박광덕외 5	황현주	이성주외 1	안정현
2.09.(화) 야간	14명	6급 이우재 7급 장재춘 7급 이석구	김효수	박광덕외 5	황현주	이성주외 1	안정현
2.10.(수) 주간	15명	5급 백대현 6급 김혜경 7급 박성희 9급 도지형	김효수	박건호외 5	최철우	황호권외 1	안정현
2.10.(수) 야간	14명	6급 김응태 7급 조본석 9급 류상호	김효수	박건호외 5	최철우	황호권외 1	안정현

붙임 2

가압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
	변압기 누유 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

붙임 3

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장			재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장		재질				부설년도
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무
		밸브류 작동 등 상태
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
		관로 명판 부착 상태
부속시설		관 지지대 상태
		배수시설 상태
		관련기관 비상연락망 부착 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리부분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전진단 시행여부
기타 시설 개선 사항

붙임 4	사업소 → 본부 종합상황실 일일보고양식

설날 일일상황 보고

(강동수도사업소)

2016. 2. (  )  시  분

1. 근무인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		긴급누수복구반	기타 현장근무자

2. 민원발생 및 조치현황

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※금일 민원내용 및 조치결과 옥외누수,옥내누수 등 민원내용 및 조치결과를 간단하게 기재

3. 기타 주요 상황

사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재

연번	일시	주 요 사 항	조 치 사 항
1
2

※ 매일 14:30, 22:30까지 2회 본부 종합상황실 보고 [2.17(화)은 21:00까지 보고]

붙임 6

市 유관기관 연락 체계도

시 장 : 전화 2133-6060 FAX 2133-0802					행정1부시장 : 전 화 2133-6105 FAX 2133-0810
			시 장
행정2부시장 : 전 화 2133-6125 FAX 2133-0811					정무부시장 : 전 화 2133-6146 FAX 2133-0812
기획조정실장 : 2133-6600					행 정 국 장 : 2133-5600
			↕
상수도사업본부	3146－1590~3		종 합 상 황 실 TEL : 2133－0001~6		청 와 대 위기정보상황팀	TEL : 770－7890~5
도시기반시설본부	3708－2300				국무총리실 안전환경정책관실	TEL : 2100－2225
한강사업본부	3780－0777~8	→		↔	안행부 상황실	TEL : 2100－3119
서울메트로	6110－5990~1				수 방 사 지휘통제실	TEL : 524－0301 FAX : 524－2205
도시철도공사	6311－2714~5				서울지방경찰청	TEL : 720－2935 FAX : 720－0112
시설관리공단	2290－6280~2
농수산식품공사	3435－0600, 0610, 1000
교통방송	311－5551

붙임 7

자치구 상황실 연락처

구 분 구(區)별	전 화 번 호	FAX 번호	비 고
종 로	2148-1111	733-0060, 730-5479
중 구	3396-4000, 4115	3396-4205
용 산	2199-6300, 6330	2199-8300
성 동	2286-5200, 5300	2286-5700
광 진	450-1300, 453-0001	453-6307
동 대 문	2127-4000	2127-5096~7
중 랑	2094-2094, 1112	2094-1119
성 북	920-3300	920-3476
강 북	901-6111~3	901-6110
도 봉	2289-1300, 1330	2289-1720
노 원	2116-3300~2	2116-4666
은 평	351-8000	351-5611, 5812
서 대 문	330-1300, 1599	336-0425
마 포	3153-8100~6	3153-8998
양 천	2620-3000~2	2648-8168
강 서	2600-6330	2692-0635
구 로	860-2330, 2293, 2669	864-9595, 863-9642
금 천	2627-2300, 2330	896-6322
영 등 포	2670-3000~1	2670-3002~3
동 작	820-1119	817-4143~4
관 악	880-3119~20	880-3799
서 초	2155-6100~3	2155-6108~9
강 남	2104-2233, 2244	2104-2400~1
송 파	2147-2200~5	419-0644
강 동	480-1300, 1330	475-3130, 7982