문서번호	시설과-568
결재일자	2016.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김기수	남상국	김한준	01/26 이용태
협 조
	기전팀장		강민수
	주무관		이경호

2016년 남산공원 실개천 보수공사 추진계획

2016. 1.

중부공원녹지사업소

(시설과)

2016년 남산공원 실개천 보수공사 추진계획

남산공원 실개천의 노후시설을 정비하여 경관을 향상하고 저수용량 확대설치로 용수량을 확보하여 쾌적하게 유지·관리함으로써 공원이용 만족도를 향상 하고자 합니다.

추진방향

○ 실개천 시설 정비를 통한 경관향상으로 공원이용 만족도 향상

○ 부족한 용수량 확보 및 유출수를 최소화 하여 지속가능한 실개천 관리

사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 남산공원 실개천 보수공사

○ 위    치 : 남산공원 실개천 2.71km

(북측순환로 2.2km, 남측순환로 0.23km, 장충단공원 0.28km)

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 8.

○ 주요정비계획

- 실개천 방수작업을 통한 통한 유출수 최소화

(실개천 바닥면 : 벤토나이트방수, 실개천 어깨구간 : 시트방수)

- 저수용량 확대설치(부족한 용수확보)

- 실개천 석재 이탈구간 돌쌓기 재정비(오염물질 유입 최소화)

- 실개천 주변 식생보완(경관향상)

○ 소요예산 : 금500,000천원 (공사비 480,000천원, 설계용역비 20,000천원)

- 물순환정책과 예산재배정 사업

○ 발주방법 : 일반공개입찰

실개천 관리방안

○ 실개천의 용수량을 확보하고 손실량을 최소화 하여 실개천이 원활

하게 가동될 수 있도록 시설 정비

○ 남산공원 실개천은 지하철 용수 및 빗물을 순환하여 활용하고 있으며,

산책로상 설치되어 있어 낙엽 및 부유물 유입으로 수시점검 및 청소

하여 청결유지

- 남산 실개천은 이용객들이 신체와 직접 접촉하는 물놀이형 수경시설이

아님에 따라 청량감을 줄 수 있는 계류시설로 관리

※ ‘물놀이형 수경시설’이란 수돗물, 하천수, 지하수 등을 인위적으로

이용하여 실내 또는 야외에 설치하는 분수, 연못, 폭포, 벽천, 계류

등의 시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여

물놀이를 하는 시설

→ 남산공원 실개천은 이용자의 신체와 직접 접촉하지 않음으로 차이점이 있음

추진계획

○ 2016. 1. ~ 4.  : 현장조사, 설계용역·계약심사

○ 2016. 5.       : 공사발주 및 착공

○ 2016. 6. ~ 8.  : 공사시행 및 준공

붙 임 : 정비대상지 및 현황사진 1부.  끝.