문서번호	예방과-1130
결재일자	2014.1.23.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 01/23 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[***********************]

	1. 강동구청 주택재건축과-1360(2014.01.13.)『주택재건축정비사업 사업시행 계획 변경인가에 따른 협의(*********)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 01. 23.
검토자 : 소방장 성 명 : 류 연 하

건 명	건축허가 협의서 검토결과 보고서 (************************)
가. 동의요구내용 (신축)				기 허 가
건 물 명	******** *******			소 재 지	************
구 조	양식 철근콘크리트 9~34/3층, 연면적 671.557.64㎡ 41개동 및 부속건축물 27개동(근생,경로당,보육원 등)
	대지면적 174,972㎡, 연면적 671.557.64㎡, 건축면적 33,778.82㎡
공 사 종 별	신축	용도	공동주택(아파트,부대복리시설)			건축주	조합장 이윤근
소방시설설계업체	㈜지케이기술단 (전문 제송파2010-12호) - 설계자 : 이청식(소방기술사) ㈜일신이앤드씨(제일반2008-10호) - 설계자 : 홍영남(소방설비기사1급-전기)					대표자	서용헌 이연용
적용소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 피난기구(공기안전매트,완강기), 연결송수관설비, 제연설비, 상수도소화전설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비,시각경보기, 유도등설비, 유도표지, 비상조명설비,휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비.
검 토 사 항	◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨 ◦ 피난․방화시설 적정함 ◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함
기 타 사 항	◦ 아파트 41개동 ◦ 세대수 4,066세대( 분양3,958세대, 임대108세대) ◦ 부속건축물 27개동 (경로당,주민공동시설,어린이집,도서관,근린생활시설 등)
나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.