소방활동 자료조사서(광진 좋은너싱홈)
문서번호	중곡119안전센터-313	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			이낙규	김해성	01/23 김윤희
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

대상명	광진 좋은너싱홈 (이안빌딩)		위 치		광진구 용마산로 37		전 화	02-452-5899 2층: 447-7621
관계인	2층 시설관계자 이은경	소방안전 관리자		김윤희		상 주 인 원	30여명	수 용 인 원	50명
주용도	근생 및 노유자 시설	취 약 장 소				2층(노유자시설) 거동불편 노인 거주
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 6층 1개동, 건축면적 : 287.04㎡, 연면적 : 1,428.31㎡
특 이 사 항	- 1층 일반음식점 영업중.(주방 취사) - 2층 노유자시설 영업중(24시간).

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	〇 소화활동설비 등	- 소방시설 관리 상태 적정함 (관리유지 철저토록 지도함).
연소확대요인	〇 연소우려상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 특수가연물질 및 기타 가연성 물질 등	- 인접건물과 5미터이상 이격 - 연소확대우려 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	〇 위험물질 사용 및 허가사항	- 특이사항 없음
화기취급상황	〇 화기취급장소 〇 화기종류 〇 용도	- 1층 일반음식점 취사용 가스 사용 - 기타층 난방 도시가스 사용 적정함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동 여건 ○ 특수차 활용여부	- 소방차 진입 가능 - 특수차 부서 가능(8m이상 도로)
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈 공터 등	- 특이사항없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직상황	- 지상 및 옥상 피난가능 - 출입구 1개소 활용 - 2층 야간 근무자 상주.
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 승차인원 ○ 피난계획(피난 계단 등)	- 일반승강기 1대 8명 - 피난 계단 1개소
소화용수시설	〇 공설 소화용수시설 점유 가능여부	- 공설 439(지상식), 138(지하식) 사용가능함
기타 조치사항	〇 인근 의료시설 현황 - 병원명, 응급실 유무, 거리	- 건국대병원 응급실(유), 3.7 ㎞).

	조사일자 : 2014년 1월 22일
	조 사 자 : 중곡119안전센터	소방위 이낙규 (인)
		소방사 조용석 (인)