문서번호	급수운영과-2216
결재일자	2016.1.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김남구		01/28 代유명은
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

(신월배수지 경계울타리 철망 보강설치 등 2건, NO18)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구 관내 상수도시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2016. 1. 28.

보고자 : 지방시설주사  김 남 구

□ 시설물 정비개요

- 현장조사일 : 2016. 1. 25.

- 정비내용 : 신월배수지 경계울타리 철망 보강설치(1개소) 등 2건

- 점 검 자 : 김남구, 윤광식, 이연행

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	규격	점검결과	조치계획
1	신월동 68-3	신월배수지	40,000	신월배수지 경계 울타리 하단부 (0.5m×0.5m, 1개소) 외부출입 우려	경계 울타리 하단부 (0.5m×0.5m, 1개소) 철망 보강 설치
2	신정동 산103-1	신정배수지	50,000	신정배수지 관랑실 덮개 자물쇠 설치 필요(4개소)	신정배수지 관랑실 덮개 자물쇠 설치(4개소)

□ 조치의견

- 상기와 같이 관내 상수도 시설물 정비 하고자 ************************

******************************************로 하여금 작업지시

코자 합니다.

○ 공사개요 : 신월배수지 경계울타리 철망 보강설치(1개소) 등 2건

○ 작업기간 : 2016. 1. 28. ~ 2. 12.

○ 소요예산 : 1,000천원

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.