시 행	방재안전시설부-1209	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	주무관	방재안전총괄과장
박찬표	정달영	01/23 박상태
협 조

건설공사장 안전관리실태 점검결과

〔동부간선도로 확장공사 - 2공구〕

□ 점검일시 : 2014. 1. 23(목)

□ 점 검 자 : 기술지원감리원 이산 부사장 남구현(도로), 부사장 정삼용(토질)

전  무 김용국 (시공)

방재안전총괄과 정달영, 박찬표

◆ 공사현황 및 지적사항

○ 공정률 : 39.52% ○ 가시설 천공에 관한 사항 - 도봉지하차도 5단계 ARCH구간 버팀보 설치를 위한 띠장의 볼트천공작업을 일부구간 가스(LPG-산소)로 시행하였으니, 전용드릴로 천공하여 작업요함

○ 다웰바 관리에 관한 사항 - 도봉지하차도 4단계 종점부구간의 다웰바가 굴착장비와 저촉되어 구부러져 있으니, 구조적인 기능을 확보할 수 있도록 보완요함.

○ 쉬트파일 보수에 관한 사항 - 도봉지하차도 5단계 하천구간(STA.3k730지점)에 설치한 쉬트파일의 누수부 보수조치 요함.

○ 작업통행로 확보에 관한 사항 - 도봉지하차도 5단계 하천구간의 통로는 지하수로 인한 발빠짐으로 근로자의 통행이 어려우니, 지하수는 배수처리하고 근로자 작업통행로 확보 후 작업시행요함.

○ 가스안전에 관한 사항 - 도봉지하차도 5단계 하천구간의 점검통로 설치작업을 위한 고압가스통이 불안정하게 비치되어 안전사고 우려됨.

◆ 기술지원감리원 지적사항

○ 볼트체결에 관한 사항 - 도봉지하차도 5단계 육상구간의 중앙파일의 찬넬설치시 볼트체결이 일부 부족한 지점이 있으니 여유나사산이 3산이상 확보될 수 있도록 시공요함.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.2.3(월)까지 방재안전시설부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.