문서번호	정수시설과-288
결재일자	2016.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈		김긍채	02/01 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수과장			김형섭
	원수관리과장			손주옥
	주무관			김동우

2016년 해빙기 대비 취·정수장 시설물 안전점검  및  상반기 정기점검 계획

2016. 2

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

2016년 해빙기 대비 취·정수장 시설물 안전점검 및 상반기 정기점검 계획

기온상승으로 얼었던 지반이 녹으면서 시설물, 기전설비 등에서 발생될 수 있는 안전사고 예방을 위한 해빙기 안전점검을 실시하여 취․정수장 시설물 안전사고에 대비하고자 하며, 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 따라 2016년도 상반기 정기점검을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진배경

⃞ 필요성

○ 기온이 영하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 평균 9.8%가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

○ 계절 전환기 동결, 융해는 토압, 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

⃞ 추진근거

○ 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2016년도 해빙기 안전관리 추진계획 (안전총괄본부 시설안전과본-619호, 2016.1.19.)

○ 2016년 해빙기 대비 취․정수시설물 안전점검 계획 (본부 생산관리과-1117호, 2016.1.29.)

⃞ 추진방향

○ 2016년 해빙기 안전관리는 국가안전대진단 한분야로 포함시켜 추진

⃞ 추진기간

○ 해빙기 사전대비기간 : 2016. 1. 15. ∼ 2. 11. (28일간)

○ 해빙기 안전관리기간 : 2016. 2. 15. ∼ 3. 31. (46일간)

⃞ 추진내용

○ 점검일정 및 점검자

- 1차 점검 : 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사 및 자체점검 (2.2 ~ 2.11)

- 2차 점검 : 생산부 및 정수센터 합동 점검 (3.7 ~ 3.14)

○ 상황관리체계 구축·운영 : 2.15 ∼ 3.31

○ 생산부직원 분야별(시설물, 수질, 기계, 전기) 합동점검 : 3.7 ∼ 3.14

⃞ 추진대상 : 정수장 1개소, 취수장 1개소

Ⅱ		추진계획

⃞ 집중관리대상 시설 지정을 위한 일제조사

○ 추진방향

- 집중관리대상 시설 지정을 위한 해빙기 대상 시설물 일제조사는 국가안전대진단 안전점검과 연계 실시

○ 일제조사 대상

- 붕괴, 균열, 전도 등 피해가 우려되어 관리가 필요한 옹벽, 석축 등

- 절토 등 붕괴, 지반활동, 토석류 등 위험성이 있어 관리가 필요한 사면

○ 일제조사기간 : 2016.2.11.까지 대상시설물 일제조사 및 결과 제출

Ⅲ		추진방향

○ 해빙기 지반침하, 균열 등으로 붕괴가 우려되는 위험시설물

○ 수량, 수질의 변하에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 각종 펌프 및 장비 등 점검

○ 전기설비 정상가동여부 및 청결상태 점검

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

Ⅳ		세부 추진 계획

□ 점검반 구성

○ 1차 점검 : 정수센터 자체 점검(축대, 옹벽, 석축 등)

○ 2차 점검 : 생산부 직원 분야별 합동 점검(시설물, 수질, 기계, 전기 등)

□ 점검일정 및 점검자

○ 1차 점검 : 해빙기 시설물 자체 점검표에 의거 정수센터 자체점검 ( ~ 2.11)

○ 2차 점검 : 생산부 및 정수센터 합동 점검 (3.7 ~ 3.14)

□ 세부점검 내용

《 시설물 분야 》

○ 취∙정수시설 기둥, 보 등 주요구조물 균열 여부

○ 약품 저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

○ 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

○ 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설(배수로, 측구)의 관리상태

《 건축물 분야 》

○ 축대, 옹벽의 안전상태(기초지반 등)

○ 부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

○ 건축물의 내구성 결함 사항 등

《 기계설비분야 》

○ 취, 송수 펌프장 가동상태, 누수 등 점검

○ 약품투입기, 배출수 처리시설 가동상태 및 관리실태

○ 감속기 등 각종 기계류 유지관리 상태

《 전기설비분야 》

○ 수변전설비, 각종 지시계기 및 표시장치 등 동작상태

○ 변압기 등 전력설비 관리상태 등

《 수처리 분야〔수질, 가스, 배출수〕 》

○ 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태

○ 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 관리실태

○ 해빙기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

《 소방, 방호〔행정, 방호〕 》

○ 화재 예방 및 소화설비 점검

○ 방호 CCTV 시스템 가동상태

○ 경계 및 방호 상태

○ 기타 유관기관 및 직원 비상연락망 정비, 보고체계 등

Ⅴ		상반기 정기점검 계획

□ 법률근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조,

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 제1항

□ 점검주기

○ 반기에 1회 이상 실시(※ 시특법 시행령 별표 1의 2)

□ 시설물 구분 : 1종 시설물

○ 관련근거 : 시행령 별표 1(시특법 시행령 제2조 제1항 관련)

※ 1종 시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도

□ 안전점검 실시 범위

○ 종류 : 안전점검

○ 직무분야 : 토목분야

○ 실시대상 시설 : 지방상수도

※ 관련근거 : 시특법 시행령 제10조의 2

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 2. 15.(월) ~ 2. 29.(월)

○ 점검대상 : 강북 취•정수 시설물

Ⅵ		점검방법

□ 점검반 편성

○ 분야별 점검반 편성 : 6개반 33명

분 야	점 검 반
시설분야	김동우, 한장희, 이상훈, 이석준
전기분야	김향석, 송여배, 전철호, 김영민, 강병우
기계분야	이덕종, 김한기, 송종봉, 강호균, 이승수, 설정호
수처리분야	장호, 김석진, 심미숙, 홍기웅, 임태섭
취수시설분야	한충규, 김효진, 김대용, 김태현, 봉선필, 강현국, 박승오, 이성남, 이준수
소방․방호분야	박성춘, 이용우, 하수용, 윤만구

○ 점검표에 의하여 육안 및 간단한 장비를 사용 점검

○ 주요부재의 결함과 위험사항은 응급조치 후 전문가 초빙 안전점검시행

Ⅶ		점검결과 조치

□ 점검반 응급조치 선 시행 및 중장기 조치계획 수립 시행

○ 경미한 사항은 자체 점검시 정비

○ 안전이 우려되는 경우 상황별로 현장 응급조치 우선시행

○ 보수, 보강이 필요한 경우 대책을 수립하여 보강 시행

○ 동일 유형의 결함이 반복되는 시설은 지속적인 관찰 등 특별 관리

○ 안전진단이 필요한 시설은 전문가 초빙 긴급점검 시행

□ 점검 및 조치결과 기록

○ 시설물 종합정보관리 시스템(FMS) 기록 관리

○ 상수도 GIS 시스템에 안전점검 이력 관리

Ⅷ		안전관리교육

○ 교육일시 : 2016. 2. 2.(화) 09:00

○ 교육장소 : 1층 홍보관

○ 교육대상 : 전직원 (교대직 등 미참석자는 교육자료 공람교육으로 대체)

○ 교육주관 : 정수시설과장

○ 교육내용 : 해빙기 공사장 위험요소별 안전대책(국민안전처 교육자료)

Ⅸ		행정사항

○ 2016년 해빙기 안전관리 자체추진 계획 및 1차점검 결과 본부(생산관리과) 보고
: 2016. 2. 11.(목) 까지

- 점검반별 점검표에 의거 점검 및 보수를 시행하고 2016. 2. 3.(수) 까지 점검결과 및 조치사항을 사진 첨부하여 정수시설과에 메일 제출

○ 2016년 해빙기 안전관리 2차 본부(생산관리과) 합동점검(3.14) 보고
: 2016. 3월 중순

○ 2016년 상반기 정기점검(2.15 ~ 2.29) 결과 보고 : 2016. 3월 초

- 점검반별 점검표에 의거 점검 및 보수를 시행하고 2016. 2. 29.(월) 까지 점검결과 및 조치사항을 사진 첨부하여 정수시설과에 메일 제출

붙임문서 : 1. 해빙기 취,정수장 점검표(양식) 1부.
2. 해빙기 취,정수장 안전점검사진(양식) 1부.
3. 해빙기 시설물 자체 점검표(양식) 1부.
4. 집중관리대상 시설 관리카드(양식) 1부.
5. 상반기 정기점검 취,정수장 점검표(양식) 1부.
6. 상반기 정기점검 취,정수장 점검사진(양식) 1부.  끝.