문서번호	급수운영과-985
결재일자	2016.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		최철민	02/02 이규상
협 조
	주무관			김상신

정수센터 및 수도사업소

영상통합감시시스템 사전 현장점검 결과

2016. 2.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

정수센터 및 수도사업소

영상통합감시시스템 사전 현장점검 결과

『’16년 아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축』관련 사전 현장점검을 실시하여 결과를 반영 사업을 시행코자 함

□ 점검개요

○ 점검장소 : 10개소(’16년 고화질 영상통합감시장비 구축 대상)

- 정수센터 : 3개소(광암, 뚝도, 영등포)

※ 영등포정수센터는 연차적(’15년 ~ ’16년)으로 고화질 영상통합감시장비 구축

- 수도사업소 : 7개소(중부, 동부, 서부, 강서, 남부, 강남, 강동)

○ 점검기간 : ’16. 1. 18. ~ 1. 28.

○ 점 검 자 : 급수운영과, 유지관리 용역업체

○ 주요 점검내용

- 기존 저화질 영상통합감시장비(DVR, NVR, VDA) 철거물량 파악

- 신규 고화질 영상통합감시장비(스트리밍서버, 스위칭허브) 설치물량 확인

- 전원케이블, 영상신호케이블 등의 포설위치 및 경로 점검

□ 점검결과

○ 기존 저화질 영상통합감시장비 철거물량 현황

장비명	계	정수센터			수도사업소
		광암	뚝도	영등포	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동
영상분배장치 (VDA)	12대	-	6	2	-	-	-	-	-	-	4
영상저장장치 (DVR)	4대	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
영상저장장치 (NVR)	10대	-	-	1	3	-	1	-	3	1	1

○ 신규 고화질 영상통합감시장비 설치물량 현황

장비명	계	본부	정수센터			수도사업소
			광암	뚝도	영등포	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동
뷰어서버	2대	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스트리밍서버	13대	-	2	2	-	2	1	1	1	2	1	1
스위칭허브	10대	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

○ 전원케이블, 영상신호케이블 포설위치 및 경로 점검

- 현장 장비배치도, 케이블 포설위치도 및 전체 시스템 구성도 작성

□ 조치계획

○ 점검결과를 반영하여 ’16년 고화질 영상통합감시장비 구축 관련사업 추진

- 기존 저화질 영상통합감시장비 철거물량

- 신규 고화질 영상통합감시장비 설치물량(H/W)

- 고화질 영상통합감시 프로그램 개발비(S/W)

○ ’16년 추진계획

- 사 업 명 : 통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축사업

- 사업개요

□ H/W : 뷰어서버 2대, 스트리밍서버 13대, 스위칭허브 10대

□ S/W : 고화질 CCTV 영상통합감시 프로그램 개발 구축

- 사업기간 : ’16. 4. ~ 10.

- 사 업 비 : 180,000천원

- 주요 추진내용

□ 과업내용서 작성 및 검토의뢰, 보안성검토의뢰(정보기획담당관, 정보통신보안담당관)

□ 과업내용서 검토결과 반영 및 사전공개(조달청 ‘나라장터’)

□ 사업대가 산정 및 계약심사의뢰(계약심사과)

□ 사업발주 및 계약(제한경쟁입찰 - 중기업□소기업□소상공인간 제한경쟁)

붙 임 : 영상통합감시시스템 사전 현장점검 결과서 1부.  끝.