출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	유승성	02/03 어수미

	명에 의하여 2016. 2. 2(화) 2016년 1/4분기 하천 조경석 주변 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 2. 2.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2016. 2. 2(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(2016년 1/4분기 하천 조경석 주변 석면 시료채취)

내용

□ 대  상 : 6개하천(도림천, 안양천, 정릉천, 전농천, 홍제천, 우이천)

□ 출장자 : 강미혜, 이수현

□ 내  용

- 하천 조경석 주변 공기중 석면 모니터링을 위한 시료채취

□ 실시결과

하천명	채취장소	채취 형태	채취시간/량 (hr / L)	채취유속 (L/min)	비 고
도림천	삼모스포렉스 앞(1지점) 삼모스포렉스 앞(2지점)	공기중	4 / 2,410	10
안양천	영학정 부근(1지점) 목동운동장 부근(2지점)

- 도림천 2개지점, 안양천 2개지점 시료채취

내용

□ 관련사진

도림천 1 (삼모스포렉스 앞)	도림천 2 (삼모스포렉스 앞 수변무대 부근)
안양천 1 (영학정 부근)	안양천 2 (목동운동장 맞은편)

□ 향후조치

- 분기별 지속적인 모니터링으로 석면관리 대책마련 및 연구논문을 위한

기초자료로 활용

- 채취한 석면시료는 현미경 분석 실시 후 해당부서에 결과 통보