문서번호	시설보수과-960
결재일자	2016.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	02/03 신현태
협조

교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 계획

※ 2016.2.3. 홍제천 사천교에서 발생한 콘크리트 낙하사고 관련

우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대하여 안전사고 예방 및 시민불편사항을 최소화 하고자 외부전문가와 합동으로 특별점검 및 순찰계획을 수립  ․ 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

도로시설과-1455호(2016.2.3.) : 교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 실시 및 안전관리 철저(※본부장님 특별지시)

추진기간 : 2016. 02.03(수) ~ 02.04(목)

Ⅱ		순찰 및 정비 시행계획

대상 시설물 : 40개 시설물

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	40	14	6	6	4	8	2
1 종	4	-	-	-	3	-	1
2 종	17	7	4	2	1	3
법정외	19	7	2	4	-	5	1

긴급점검

대상 : 교량, 고가등 도로시설물(하천의 산책로, 자전거도로, 공원 등 상부에 있는 시설물)

기간 : 2016.2.3.~2.4.

결과보고 : 2016.2.5. 11:00

상세점검

대상 : 긴급점검결과 안전사고 위험이 있는 시설물 교량, 고가등 시설물(하부에 차도가 있는 시설물)

기간 : 2016.2.5.~2.15.

보고 : 2016.2.16.

점검조 편성 : 2개조

점검조는 2인이상 1조로 시설보수과장(단장), 시설물담당자, 외부전문가

(2명) 활용 합동순찰 실시

점검조 편성

1조 (총 18개 시설물)	2조 (총 22개 시설물)
시설보수과장, 유태용, 조정갑, 박홍규(외부전문가)	윤동원, 김승진, 김규춘, 최호영(외부전문가)
목동교, 안양교, 선유교, 개봉철도고가, 화곡고가, 신월IC, 오류IC, 시흥IC, 작동터널, 국회앞지하차도, 목동교서측지하차도, 신정교접속교, 서울교접속지하차도, 궁동터널, 생태터널, 광복교, 광명교, 개봉교	서울교, 고척교, 개봉고가, 오목교서측지하차도, 오목교, 오금교, 여의2교, 도림교, 가리봉철도고가, 개화IC, 공단IC, 구로역지하차도, 신도림지하차도, 오목교동측지하보차도, 도림천복개(좌안), 도림천하류복개, 구로1교, 구로고가, 가마산고가, 영등포R. IC, 화곡터널, 가마산지하차도

※ 주책임자 : 시설물 담당자

주요 긴급 점검사항

교량, 고가 등 신축죠인트 콘크리트 이상 유무

배수시설 불량으로 고드름 발생으로 아전사고 발생 유무

도로부속물 손상 등 시민불편 사항

기타 도로부속물 파손 등

Ⅲ		행정사항

각 시설물별 담당별 점검 및 순찰보고서 작성

시설안전자문위원 점검수당 지급

점검수당 : 200,000원/일 (2인 2일 800,000원)

예산과목 : (도시개발특별회계,도로시설과) 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물 안전자문단운영, 사무관리비

붙임 :  특별점검 결과 보고서 1부.  끝.