문서번호	정수시설과-679
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
엄주원	이흥수	02/04 차윤기
협 조
	주무관		박희준

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2016년 설 연휴 대비

외곽방호시스템 특별점검 계획

2016. 2.

광암아리수정수센터

정수시설과

2016년 설 연휴 대비

외곽방호시스템 특별점검 계획

2016년 민족 고유 명절인 설 연휴를 맞아,  우리정수센터 외곽방호시스템 [CCTV, 진동감지기)의 특별점검을 실시하여 정수센터 방호설비 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		시설현황

1. 외곽 CCTV 현황

연번	설치위치	카메라 P/T	정비년도	규격(화소수)	비고
1	청담유량계실 뒤	스피드돔	2015	200만
2	계근대앞	스피드돔	2015	200만
3	17초소	스피드돔	2015	200만
4	16초소	스피드돔	2014	200만
5	15초소	스피드돔	2013	41만
6	13초소	스피드돔	2014	200만
7	12초소	스피드돔	2014	200만
8	11초소	스피드돔	2013	41만
9	10초소	스피드돔	2014	200만
10	9초소	스피드돔	2013	41만
11	6초소	스피드돔	2015	200만
12	5초소	스피드돔	2014	200만
13	관사후문	스피드돔	2015	200만
14	어린이 홍보관 뒤	스피드돔	2015	200만
15	정문우측	스피드돔	2015	200만
16	정문우측	스피드돔	2014	200만
17	정문	스피드돔	2015	200만
18	무기고	고정식돔	2010	41만
19	무기고 내부	고정식돔	2014	200만

2. 울타리 방호시스템(진동감지기) 현황

번호	진동감지기 (9개 구간)
	형식	설치년도	구간	비고
1	GW-400K	1996	1	남양전기(주)
2	GW-400K	1998	5	한진영상정보(주)
3	GW-400K	2006	1	태건전기
4	ALPHA WIRE	2011	1	휴앤에스
5	ALPHA WIRE	2012	1	남해종합건설

Ⅱ		점검계획

1. 점검 개요

❍ 점검기간 : 2016. 2. 4(목) - 1일간

❍ 점검대상

- 외곽방호용 영상감시설비(CCTV 17개소, 모니터 2대, 서버 2대)

- 외곽 울타리 진동감지설비 (감지설비 9구간, 모니터 1대, 서버 1대)

❍ 점검내용
- 전원설비(차단기, 어댑터) 이상 여부

- CCTV 외함, 광 케이스 배기 휀 작동 여부

- 영상 표출 및 카메라 제어 여부

- 움직임, 진동 신호 감지 및 이력 저장 여부

❍ 점 검 자 : 공업 7급 박희준, 공업 9급 엄주원

2. 점검 후 조치

❍ 경미한 보완사항은 자체 보수 조치

❍ 점검결과 중대한 보완사항은 별도 발주하여 조치

Ⅲ		기대효과

❍ 외곽 CCTV, 진동감지기 점검으로 보안능력 강화

❍ 설연휴 기간 안정적인 정수시설 운영

Ⅳ		행정사항

❍ 점검결과 보고

❍ 점검결과 보완사항 조치

붙임 : 1. 정수센터 자체 점검표 1부.

2. 외곽방호설비 위치도 1부.  끝.