문서번호	교통정보과-2085
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
설일환		정윤식	02/04 이경순
협조

- 2016년 설 연휴 및 동절기 대비 -

버스정보시스템 현장 시설물 점검결과

2016. 2

교통정보과

- 2016년 설 연휴 및 동절기 대비 -

버스정보시스템 현장 시설물 점검결과

‘16년 설 연휴 대비, 시민들이 대중교통을 이용하여 안전하고

편안한 귀성, 귀경길이 될 수 있도록 버스정보시스템 현장단말기에

대한 특별 점검 및 보수를 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		개요

◯ 점검기간 : 2015. 12. 1. ~ 2016. 2. 4. (약 2개월간)

◯ 점 검 자 : 버스정보팀장 외 9명(협력업체 5명 포함)

◯ 점검대상 : 버스정보안내단말기(BIT) 1,029대

- 안전과 관련 취약지점 200개소

- 버스정보안내단말기 신설지점 160개소

- ‘14년 설치된 BIT 하자보수와 연계한 108개소

- 기타 ‘15년 민원발생 지점 561개소

◯ 중점 점검 내용

- 시설물 안전관리 상태 점검

- 버스정보안내단말기 주변 환경(전기 수전 등) 및 강설 취약지점 집중 점검

- 120민원 다수 발생지점으로 BIT 화면 비정상 표출 집중 점검

Ⅱ		점검 및 조치결과

◯ 단말기 설치상태 및 정상 작동 유/무 점검

- 지주대, 외함 설치상태 등 장비 파손 여부

- 함체 내부 환기 휀 가동 유/무 및 소음 발생 여부

- 전기 수전 주변의 환경 점검 및 전기시설물 위험여부

◯ 정류소 단말기 광고물 제거 등 주변 환경정비 점검

- 불법 광고물 제거 및 외관상태 점검

◯ 버스정보안내단말기 표출 등 내용 확인 점검

- 곧도착 정보 등 버스정보 정상적 제공 유/무 확인

- 화면 글자 틀어짐 현상이나 안내방송 정상 서비스 유/무 확인

- LCD 색상 변경 및 LED 소자 작동 상태 점검

※ 점검시 최소 9가지 이상 점검 실시(화면 전면, 후면, 함체 외부, 음성, 통신,

전원, QR코드, 외부 가로수 및 전기 전선등 안전 시설물 확인 등)

◯ 조치사항

구 분	세 부 사 항	조치건수	비 고
합 계		38
내부시스템	- 모듈 파워교체	4
	- S/W 오류 등 장애 복구	23
전원계통	- 누전차단기, 써지보호기	1
	- 전원공급장치 등 교체	3
기 타	- 광고물 제거 등 주변환경 개선	7

Ⅲ		향후 계획

◯ 권역별 지속적인 순찰 강화 및 안전관련 사항은 현장 응급조치 후,

협력업체 보수 의뢰

◯ 정기적 예방점검 실시로 고장 등 시민불편 및 민원발생 최소화

붙  임 : 시설물 현장 점검 사진

붙임

시설물 점검대장

시설물 현장 사진(대지)

모듈파워 점검	전원공급장치 및 메인보드 점검
누전차단기, 써지보호기 점검	단말기 외관 정비(먼지제거)
단말기 외관 정비(불법광고물 제거 전)	단말기 외관 정비(불법광고물 제거 후)