문서번호	시설보수과-778
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
조장호		02/04 장형상
협조

교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 보고(탄천2교외 6개소)

동부도로사업소

(시설보수과)

교량, 고가 등 도로시설물 특별점검 보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정 구분	준공 년도	관리 책임자
					직 급	성 명
1	탄천2교	폭30m, 연장518m	2종	1986	시설7급	조장호
2	성내교	폭40m, 연장120m	2종	1972
3	대치교	폭30m, 연장120m	2종	1979
4	영동2교	폭30m, 연장147m	2종	1985
5	영동3교	폭40m, 연장160m	2종	1986
6	영동5교	폭35m, 연장152m	2종	1986
7	오륜교	폭50m, 연장52m	법정외	1986

□ 점 검 일 : 2016년 2월 4일

□ 점 검 자 : 토목 5급 장 형 상, 시설7급 조 장 호

□ 점검구간 : 교량 전 구간

□ 점검내용

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	대치교	배수구 토사퇴적	5개소	조치완료	1
2	성내교	배수구 토사퇴적	4개소	조치완료	2
3	영동2교	배수구 토사퇴적	6개소	조치완료	3
4	영동3교	배수구 토사퇴적	4개소	조치완료	4
5	영동5교	배수구 토사퇴적	3개소	조치완료	5
6	오륜교	신축이음 덮게 돌출	1개소	조치완료	6
7	탄천2교	특이사항 없음

첨부 : 점검결과 사진

연번1: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번2: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번3: 배수구 이물질 퇴적	정비 후

연번4:배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번5: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번6: 신축이음 덮게 돌출	정비 후