	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	체인톱 고장 발생 보고(노량진)

1. 관련문서

가. 안전지원과-28215(2015.12.31.) “2016년도 소방장비관리운용 기본계획 알림”

나. 재난대응과-547(2016.1.11.) “2016년 관서별 구조장비 유지관리 예산배정 계획 알림”

2. 위와 관련 노량진119안전센터에서 운영중인 구조장비(체인톱)가 고장이 발생 되어, 붙임과 같이 보고 합니다.

▶ 고 장 내 역

품 명	고 장 일	사 유	조 치
체인톱	2016.2.2.(화)	- 아침 교대점검 시 - 체인톱 시동 점검을 확인하기 위해 시동을 걸었을 때 - 시동은 걸렸으나 톱날 체인이 회전이 안됨 ※ 추측: 체인톱 브레이크 스프링 부분 의심	교대점검후 고장 의심 부분을 분해 해서 확인 한바 자체 정비 불가 - 구조 담당에게 구두 통보

붙임 : 체인톱 현항 및 고장부분 사진 1부.  끝.

	노량진119안전센터장
담당자	이상헌		1팀장	김상균		센터장	02/04 이종태
협조자
시행	노량진119안전센터-660	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-813-0119	/전송	02-813-5119	/	l1e1e1hi@seoul.go.kr	/	대시민공개