	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 및 비상소화장치 신설예정지 파악

1. 관련근거

가. 예방과-167919(2015.10.30.)호 “2015년 겨울철 소방안전전대책 추진”

나. 재난대응과-2479(2016.2.3.)호 “2016년도 소방용수시설 설치 및 보수 예산 배정”

2. 현지 급수체제를 확립을 위한 2016년도 소방용수시설 및 비상소화장치 신설 예정지를 다음과 같이 파악하니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 현지 확인 후 2016. 2. 19.(금)한 파악결과를 제출하기 바랍니다.

가. 조사기간 : 2016. 2. 5. ~ 2. 19.

나. 수    량 : 12개소(소화전 8, 비상소화장치 4)

부 서 구 분	계	현장대응단	면목	망우	중화
소화전	8	2	2	2	2
비상소화장치	4	1	1	1	1

다. 설치장소

1) 화재 발생시 소방용수 공급에 부족이 예상되는 지역 우선 선정

2) 화재취약지역(소방차 통행곤란, 고지대, 재래시장, 노유자시설 등)

라. 신설예정지 파악방법

1) 소화전

① 『지하시설물 통합정보시스템』활용 상수도 배관 규격 확인(80mm이상)

② 『공간데이터웨어하우스』활용 사유지 여부 확인

③ 신설예정지 5m이내 거주자우선주차구획선 설치 여부 확인

④ 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 장소 선정

⑤ 주변 소화전(사설소화전 포함)과의 거리(70m이상) 확인

2) 비상소화장치

① 일체형 우선 선정, 분리형은 소화전과 이격거리 10m 이내 선정

② 비상소화장치 설치 동의서 반드시 첨부

붙임  1. 2016년도 설치예정지(보고 서식) 1부.

2. 비상소화장치함 설치 동의서 1부(보고 서식) 1부.

3. 지하시설물 통합정보시스템 사용법 1부.

4. 공간데이터 웨어하우스 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	오승민		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	02/05 신종복
협조자
시행	재난관리과-861	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3422-1196	/전송	02)3422-1195	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	대시민공개