문서번호	도로관리과-2340
결재일자	2016.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
고민정		김유찬	02/05 송상영
협조
	주무관		이문석

2015년 방음시설 관리현황 조사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

안전총괄본부

(도로관리과)

2015년 방음시설 관리현황 조사결과 보고

방음시설의 효율적 관리 및 정책 자료에 활용하고자 자치구, 도로사업소 등 관리기관별 방음시설 현황을 조사하고, 그 결과를 보고 드림.

□ 조사개요

○ 기    간 : '15. 12. 14. ~ '16. 1. 31.

○ 대    상 : 도로(시도·구도)에 설치된 방음시설 (방음벽,소음감소기 등)

○ 조사기관 : 교량안전과, 6개 도로사업소, 25개 자치구, 시설관리공단

○ 기 준 일 : 2015.12.31.기준

□ 조사결과

○ 방음시설 관리현황

구 분	방 음 벽		소 음 감 소 기		비 고
	개 소	연 장(m)	개 소	연 장(m)
계	433	177,653	46	21,781
자 치 구	197	29,548	1	88	시도
도로사업소	45	11,903	-	-
교량안전과	21	14,101	6	2,749
시설관리공단	170	122,101	39	18,944	방음터널 : 건대입구 ~ 청담대교 229m

※ 방음언덕(4개소, 6,700m) : 올림픽대로 3개소, 양재대로 1개소

□ 결과분석

○ 전년도 비교 결과

구 분	방 음 벽(m, 개소)			소 음 감 소 기(m, 개소)			비 고
	2014	2015	증·감	2014	2015	증·감
계	165,271 (434)	177,653 (433)	증 12,382 (감 1)	20,347 (42)	21,781 (46)	증 1,434 (증 4)
자 치 구	29,910 (200)	29,548 (197)	감 362 (감 3)	-	88 (1)	증 88 (증 1)
도로사업소	21,872 (57)	11,903 (45)	감 9,969 (감 12)	1,603 (4)	-	감 1,603 (감 4)	사업소 교량보수과 → 교량안전과 이관
교량안전과	-	14,101 (21)	증 14,101 (증 21)	-	2,749 (6)	증 2,749 (증 6)
시설관리공단	113,489 (177)	122,101 (170)	증 8,612 (감 7)	18,744 (38)	18,944 (39)	증 200 (증 1)

○ 주요 변동내역

시설구분	관리기관	주요 변동내역	비고
방 음 벽	자 치 구	개소, 연장 변동(10) : 중구, 용산, 동대문, 노원, 강서, 금천, 동작, 서초, 강남, 송파 (구도 제외 8개소, 신설 2개소, 인계 1개소, 누락 추가 4개소) 개소, 연장 변동없음(15) : 종로, 성동, 광진, 중랑, 성북(교체), 강북, 도봉, 은평, 서대문, 마포, 양천, 구로, 영등포(교체), 관악, 강동
	도로사업소	- 개소, 연장변동(6) : 동부, 서부, 남부, 북부, 성동, 강서 (인계 20개소, 인수 9개소, 누락 추가 6개소, 중복삭제 7개소)
	교량안전과	- 개소, 연장변동(6) : 인수 20개소, 누락 추가 1개소
	시설관리공단	개소, 연장 변동 : 인계 8개소, 인수 1개소
소음감소기	자 치 구	- 개소, 연장변동(1) : 성북 추가설치(남대문 1개소, 88m)
	도로사업소	- 개소, 연장변동(1) : 인계 4개소
	교량안전과	개소, 연장 변동 : 인수 4개소, 누락추가 2개소
	시설관리공단	개소, 연장변동 : 신설 1개소(마포대교 북단램프 1개소, 200m)

○ 방음벽 형태별 분류

일반시도

구 분	개소	연장(m)	비율
계	263	55,552	100%
흡음형	73	17,174	30.9%
혼합형	104	17,027	30.7%
투명형	76	19,746	35.5%
목재	3	395	0.7%
기타	7	1,210	2.2%

※ 자치구(시도), 사업소, 교량안전과

전용도로

구 분	개소	연장(m)	비율
계	170	112,101	100%
흡음형	46	18,612	16.6%
혼합형	35	20,239	18.1%
투명형	80	67,196	59.9%
목재	3	1,492	1.3%
기타 (압출,터널형 등)	6	4,562	4.1%

□ 조치계획

○ 2016년 도로부속물 유지관리를 위한 통계자료 활용

○ 방음시설 조사 내역을 자치구·도로사업소 등에 통보하여, 중복, 누락 조사되지 않도록 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 2015년 방음시설 조사현황 1부.  끝.