문서번호	정수운영과-1617
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		代권영철	전결 02/11 차윤기
협 조

탈수기 여과포 구매 계획

2016. 2.

탈수기 여과포 구매 계획

환경

배출수처리시설에 설치운영중인 필터프레스 탈수기 예비 소모품인 여과포를 구매하여 원활한 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		일반현황

□ 탈수기 현황

구 분	설치대수	형식	설치년도	규격	여과포 수량
필터프레기 탈수기	3대	필터프레스	2011년 3월	ISDG-H1500 X 72	72매/대

□ 여과포 교체 일정

구분	1호기	2호기	3호기
교체 예정일	2015. 11.(교체완료)	2016. 1.(교체완료)	2016. 3.

Ⅱ		구매계획

□ 여과포 구매 수 : 72매(여과포 END 별도 2매 구매)

○ 여과포 72매를 사전 구매하여 적기에 교체하고자 함

※ 여과포 보유분 : 57매 (탈수기 1기 당 여과포 72매 필요)

□ 여과포 사양

○ 규격 : W1,520×L2,320/2,430×1.6t(재질 : 폴리프로필렌 P.P)

○ 두께 : 1.6mm이상

○ 직조방법 : Twill weaving(능직)

○ 공기투과도 : 1000cc/㎠,min 이상

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 약9,600천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(배출수처리시설 유지관리)