문서번호	시설관리과-3381
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	02/11 代고신석
협조

『대방7,8중블록』

공급량 분석 보고(1월)

2016. 02.

남부수도사업소

시설관리과

『대방7,8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 7,8중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 1월				2015. 1월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	697	22.5	-24	-5.1	721	23.3
대방7중블록	446	14.4	-24	-5.1	470	15.2
대방8중블록	251	8.1	0	0	251	8.1

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방7	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도에 비해 감소하였음.	일일 결산 실시
대방8	특이사항없음	공급량 일일분석	공급량이 전년도와 동일함.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방7중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	94,602	13,031	5	4	-	-
2016년	95,909	13,140	-	-	-	-
전년대비증감(%)	1.38%	0.83%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	470	429	446	-24	17.0	-5.1	4.0
1일 평균공급량	15.2	13.8	14.4	-0.8	0.6	-5.3	4.3

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 98.10)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	106.94	134.68	43.60	151.99	47.46	170.10	46.15	163.26	48.24	164.15	46.65	160
2014년	104.31	142.34	44.82	155.29	42.65	159.82	40.46	156.52	40.77	164.50	38.95	152.93
증 ․감	2.63	-7.66	-1.22	-3.3	4.81	10.28	5.69	6.74	7.47	-0.35	7.7	7.07

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 1월의 일평균 공급량은 15.2천㎥/일이며, 2016년 1월의 일평균 공급량은 14.4㎥/일로 전년 동월대비 0.8천톤 감소하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 1월 공급량(446천m3)이 전년도(470천m3)보다 감소(24천m3)하였으며 전체적으로 안정단계에 있음

문제점

- 블록관리 문제없음

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 1월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm 1전 외 53전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리

Ⅲ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	47,088	18,510	2	1	-	-
2016년	46,479	18,448	1	8	-	-
전년대비증감(%)	-1.29%	-0.33%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	251	251	251	0	0.0	0.0	0.0
1일 평균공급량	8.1	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.84)                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	91.98	72.91	131.74	69.09	113.10	69.26	148.94	69.44	109.38	67.21	109.63	68.46
2014년	92.28	67.60	119.05	73.26	120.80	74.57	124.49	70.57	113.82	70.89	113.49	69.71
증 ․감	-0.3	5.31	12.69	-4.17	-7.7	-5.31	24.45	-1.13	-4.44	-3.68	-3.86	-1.25

유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2015년 1월의 일평균 공급량은 8.1천㎥/일이며, 2016년 1월의 일평균 공급량은 8.1천㎥/일로 전년 동월대비 동일함.

공급량 증감 원인 분석

- 1월 공급량(251천m3), 전년도 공급량(251천m3), 전월(12월) 공급량(251천m3)으로 동일하며, 전체적으로 안정단계에 있음

문제점

- 블록관리 문제없음.

추진실적 및 향후대책

추진실적

- 1월 중 대방 8중블록 누수복구 1건

- 1월 중 누수탐지 결과 이상없음

- 신규계량기 설치 : 40mm 1전 설치

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리   끝.