문서번호	시설보수과-1118
결재일자	2016.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		정재현	02/11 노영석
협조
	기전과장		이영목

2016년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 계획

2016. 2.

북부도로사업소

(시설보수과)

2016년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 계획

2016년도 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역에 대한 일제점검ㆍ정비를 실시하여 수해대비에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

❍ 2016년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행(하천관리과-1167, 2016.1.25.)

Ⅱ		점검대상

□ 수방시설

❍ 지하차도 배수펌프(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

※ 솔샘, 공릉지하차도 : 자연배수

□ 수해 취약지역

❍ 교량(6개소) : 노원, 상계, 창동, 녹천, 월계1, 월릉

❍ 터널(8개소) : 사직, 삼청, 북악, 구기, 자하문, 공릉, 솔샘, 동망봉

❍ 지하차도(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

Ⅲ		추진계획

□ 단계별 점검 및 정비

【1차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 시설물 담당 부서장

❍ 점검 기간   : ‘16. 2. 18. ~ 3. 21.

- 시설물 담당, 외부 전문가와 합동 점검

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

❍ 지적사항 정비 : ‘16. 3. 22. ~ 3. 31.

【2차 점검 및 정비】

❍ 점검 책임자 : 소장

❍ 점검 기간   : ‘16. 4. 5. ~ 4. 15.

- 1차 점검 미조치 사항 위주 집중점검

❍ 지적사항 정비완료 : ‘16. 4. 16. ~ 4. 25.

□ 점검방법

❍ 해빙기 점검과 병행하여 시설물 담당 공무원, 외부전문가 합동점검

※ 기전시설물은 시설물 담당공무원 자체점검(2인 1조)

❍ 중점점검사항

- 지하차도 : 배수펌프 시험가동, 집수정 토사 퇴적 등 점검

- 교    량 : 교대 및 교각 기초 세굴, 교대보호공 등 점검

- 터    널 : 갱구부 사면 보호공 및 배수로 준설 등 점검

❍ 대상시설 점검자

연번	교량	점검자	터널	점검자	지하차도	점검자	비고
1	노원	이택호,김영원	사직	최돈용,홍정식	창동	김영원,이택호
2	상계	김영원,이택호	삼청	김영원,이택호	녹천	최돈용,홍정식
3	창동	홍정식,최돈용	북악	김발현,최돈용	방학	이택호,김영원
4	녹천	김영원,이택호	구기	홍정식,최돈용	하계	홍정식,최돈용
5	월계1	최돈용,홍정식	자하문	최돈용,홍정식	월계	최돈용,홍정식
6	월릉	김발현,최돈용	공릉	홍정식,최돈용	월계2,3	김영원,이택호
7			솔샘	김발현,최돈용
8			동망봉	이택호,김영원

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 기동반(공무직) 즉시 조치

❍ 보수 규모가 크고, 긴급을 요하는 시설물은 2016년 도로시설물 일상     유지보수업체에 작업지시하여 조치

Ⅳ		행정사항

❍ 협조사항(기전과) : 점검 및 정비 결과 시설보수과 제출(2016.3.30.)

❍ 점검계획 및 대상 현황 제출 : 하천관리과(2016.2.12.)

❍ 1차 지적 및 조치결과 제출 : 하천관리과(2016.4.4.)

❍ 2차 지적 및 조치결과 제출 : 하천관리과(2016.4.26.)

따로붙임 : 1. 점검대상 현황 1부

2. 수해취약시설 일제점검 및 정비결과 보고서식 1부.  끝.