문서번호	시설관리과-3296
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
송종학	박희철	02/12 代김인웅
협 조
	현장민원과장		천성훈
	주무관		이광숙

2016년도 역류방지밸브 설치계획 보고

2016년  2월

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2016년도 역류방지밸브 설치 계획

수도계량기 후단에「역류방지밸브」를 설치하여 누수사고 등 단수 시 건축물내의 정체된 물이나 오염물질에 의한 수질사고를 방지하여 시민불편을 해소하고 수질오염을 막아 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하는 사업임.

Ⅰ	사업현황

□ 설치근거

○ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치) - 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

○ 2007년부터 연차별 계획으로 추진〔부본부장 방침 급수장치과-942(‘06.08.16)〕

□ 설치 현황도

배수관

역류방지

밸    브

1층

2층

M

수도계량기

보호통

←역류시

급수관

양

d이이이변기

<역류방지밸브 설치 현황도>

물 흐름방향

역류방지 밸브

(역류방지밸브 D=13∼50)	(단면도)	(분해도)

Ⅱ	2015년 추진실적

□ 2015년 사업소 설치실적

○ 설치 목표 : 4,500개소

○ 설치 실적 : 5,192개소 (목표대비 115.4% 달성)

○ 구경 및 유형별 설치실적

종류	계	만기교체시설치	고장계량기교체시설치	급수공사 (신설)	급수공사 (개량)	누수 복구
계	5,192	3,950		1,242
13mm	5,072	3,908		1,164
20mm	46	36		10
25mm	20	14		6
30mm	7	2		5
40mm	8	4		4
50mm	6			6
부착형보호통 13	38			38
부착형보호통 20	9			9

Ⅲ	2016년 추진계획

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2016. 1 ∼ 12

○ 역류방지밸브 교체 목표량 : 6,900개

□ 세부 추진계획

○ 2016년 구경별 역류방지밸브 설치목표

구분	계	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	비고
목표 (개)	6,900	5,937	383	247	114	149	70

□ 역류방지밸브 자재수급 및 설치관리

○ 역류방지밸브 자재수급 - 수도자재관리센타에서 일괄구매 지급 한국상하수도협회 인증제품(조달등록제품 MAS 구매)

○ 위탁종사원 인원에 따른 설치 목표 선정(1,150개/인) : 본부방침

※ 수압이 부족하여 민원발생이 예측되는 곳과  내부배관이 노후되어 역류방지밸브 설치가 불가한 수전을 제외 하며, 자재비는 본부에서 수도자재 관리센터에 예산 재 배정

○ 역류방지밸브 설치

- 만기계량기는 만기계량기 교체시에 현장민원과 계량기교체 기간제 근로자가 설치

- 신설계량기는 수도사업소의 급수공사업체에서 설치(GIS 자동연계)

○ 역류방지밸브 관리

- 현장민원과에서는 만기계량기 교체시 역류방지밸브 설치 결과를 별첨「역류방지밸브 설치관리 대장」에 작성하여 시설관리과에  통보하고 시설관리과는 총괄관리 부서로 사후관리에 철저.

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 역류방지밸브 설치가 경영실적 평가 반영(대상: 만기계량기 교체 설치) 되므로 적극 추진

❍ 현장민원과에서는 역류방지밸브 설치 결과를 별첨 「역류방지밸브 설치 관리대장」에 작성하여 시설관리과에 통보하고, 시설관리과는 총괄 수합하여 익월 5일까지 본부 급수설비과로 보고.

따로붙임  1. 역류방지밸브 설치 관리대장 1부.

2. 역류방지밸브 설치 월보양식 1부.  끝.