함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2계열 여과지 여층조정 시험운영 계획(공문 접수)

1. ㈜도화엔지니어링 뚝도(CM) 2016-44(2016.02.12)호, “2계열 여과지 여층조정 시험운영 계획” 사항과 관련입니다.

2. 위호로 “뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사”관련 “2계열 여과지 여층조정 시험운영 공문”이 접수되었기에 문서접수(접수번호 정수과 - 708, 2016.02.12)하고, 관련부서(담당자) 검토 후 조치 하고자 합니다.

가. 공문 주요내용

- 2계열 여과지 여층조정 작업 계획

· 일 정 : 2016. 2. 13(토) ~ 14(일)(2일간)

· 작업위치 : 2계열여과지 3호

· 작업내용 : 모래여재 삭취(기존 1.60m → 1.25m)

※ 여재 35cm 삭취(L/De비 1,250적용)

· 향후일정 : 여과지속시간, 여과지 유출탁도 변화 등 여과지

성능 향상 유무 관찰.

붙임 : 1. 접수 공문 1부.

2. 2계열 여과지 여층조정 시험운영 계획서 1부. 끝.

주무관	이금재		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	02/12 최석기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-711	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개