문서번호	시설관리과-2893
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
윤기영	김효수	남정열		02/12 김명용
협 조
	주무관		최철우
	주무관		이덕규

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 역류방지밸브 설치계획

2016. 2.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2016년 역류방지밸브 설치계획

수도계량기 후단에 「역류방지 밸브」를 설치하여 누수사고 등 단수시 건축물 내 정체된 물이나 오염물질의 역류에 따른 수질사고를 방지하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하여 시민불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

설치근거

○ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

- 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

○ 2007년 부터 연차별 계획으로 추진[부본부장 방침 급수장치과-942(‘06.8.16)]

총사업 개요

○ 사업기간 : 2007년부터 시행하여 8년마다 교체

○ 역류방지밸브 교체주기 : 8년

- 역류방지밸브의 교체 주기를 수도미터기와 같이 8년으로 동일하게 함으로서

효율적인 업무처리 및 예산 낭비 방지[급수설비과-3715(‘15.6.2.)]

배수관

역류방지

밸    브

1층

2층

M

수도계량기

보호통

←역류시

급수관

양

d이이이변기

<역류방지밸브 설치 현황도>

물 흐름방향

역류방지 밸브

(역류방지밸브 D=13～50)	(단면도)	(분해도)

Ⅱ		역류방지밸브 설치실적

2015년도 추진실적

(단위 : 개)

구 분	목표량	설치수량	실 적	비 고
총 계	8,000	13,429	168%
만기교체대상	6,000	6,321	105%
신설 및 기타	2,000	7,108	355%

Ⅲ		2016년 추진계획

사업개요

○ 추진기간 : 2016. 1~12월

○ 역류방지밸브 교체 목표량 : 8,050개

(단위 : 개)

계	구경별 목표량						비고
	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
8,050	5,340	1,009	949	417	252	83

○ 설치방법

- 만기계량기 교체시 현장민원과 계량기교체 기간제근로자가 설치

- 신설계량기는 급수운영과,시설관리과 급수공사업체에서 설치

○ 자재수급

- 역류방지밸브 자재비는 본부에서 수도자재관리센터로 일괄 예산 배정 조치

- 수도자재관리센타에서 일괄구매 지급(한국상하수도협회 인증제품)

○ 설치 활성화 대책

- 수도계량기교체 손해배상보험 가입완료(1년 단위 가입) : 본부 요금제도과

※ 서울시에서 소유․관리하는 수도계량기의 교체업무 등으로 인해 타인의 신체나 재물 등     훼손시 손해배상보험 배상 처리함으로서 종사원 부담 경감

- 계량기 연결관 파손 시 긴급누수복구 의뢰

※ 공동주택의 세대별계량기 연결관 및 옥내측 연결관 파손 시 긴급누수 복구 의뢰

- 역류방지밸브 설치 독려를 위해 경영실적 평가지표 신설

- 역류방지밸브 자재 성능 개선 연구

○ 역류방지밸브 관리

- 현장민원과에서는 만기계량기 교체시 역류방지밸브 설치 결과를       별첨「역류방지밸브 설치관리 대장」에 작성하여 매월 시설관리과에 통보

- 급수운영과, 시설관리과 지역담당자는 신설계량기 역류방지 설치대장을   매월 시설관리과 총괄 담당자에게 통보

Ⅳ		행 정 사 항

❍ 역류방지밸브 설치 경영실적 평가 반영

–평가방법 : 절대평가 (만점 1점)

❍ 월별 추진실적 본부(급수설비과)보고(익월 5일 까지)

❍ 현장민원과에서는 월별 추진실적 시설관리과에 통보(익월 4일 까지)

붙  임  1) 역류방지밸브 설치관리대장 1부.

2) 역류방지밸브 설치 월보양식 1부.  끝.