문서번호	도로보수과-1254
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
최완	이석재	02/12 노영석

‘15년 서울형 시험포장 시행구간 합동 현장점검 추진

2016. 2.

북부도로사업소

[도로보수과]

2015년 서울형 시험포장 합동 현장점검 추진

동절기가 끝나가고 해빙기가 시작됨에 따라 2015년 하반기 서울형 포장 시험구간에 대한 자재납품처 및 시공사와 합동으로 도로 파손, 균열 및 이음부 등 포장상태를 중점적으로 현장점검코자 함.

점검 대상

○ 서울형 포장 시험구간(도봉로 버스전용차로상)

⇒ 도봉세무소 버스정류장 ~ 삼양입구사거리(L=200m,양방향)

○ 포장개요 : 서울형 포장 (T=27cm) 절삭후 아스콘덧씌우기

⇒ 표  층  5Cm : WC-5(1등급), 개질아스콘

⇒ 중간층  7Cm : WC-5(1등급), 개질아스콘

⇒ 기  층 15Cm : BB-2, #467, 일반아스콘

○ 포장일자 : 2015.10.22 ~ 2015.10.24

○ 관 급 자 : 태형기업(주)

○ 시 공 사 : 엘유테크건설㈜

점검 개요

○ 점검일시 : 2016.02.17.(수요일) 14시, 삼양입구사거리 현장 집결

○ 점검구간 : 도봉세무소 버스정류장 ~ 삼양입구사거리(버스전용차로)

○ 점검방법 : 서울형 포장구간내 도보로 합동 육안 점거

○ 점 검 자 : 북부도로사업소 도로보수과  1인

관급자재 : 납품업체 태형기업(주) 1인

시 공 사 : 엘유테크건설㈜  1인

조치 계획

○ 신.구접합부 불량, 균열 등 경미한 지적사항은 즉시 조치.

○ 소성변형, 침하 등 중대한 사항 발생시는 원인파악 조사 및 근본적인

대책을 마련한 후 하자보수 지시로 도로정비 조치.

○ 향후 분기별로 서울형 포장구간 지속적인 합동점검 추진

첨부 : 사업 위치도 1부.   끝