중랑 파일롯 플랜트 주간점검 일지

결재	주무관	물순환연구과장
	이광섭	02/15 이종규

기간 :  2016 년 2 월 8 일 ~ 2 월 12일

점검대상	점 검 항 목		점 검 결 과		비 고
플랜트 설비	기계설비의 파손 및 오작동 여부		이 상 없 음
	각 배관의 누수 및 파손이상 유무		이 상 없 음
	유량계의 정상가동 여부		이 상 없 음
	송풍기의 정상가동 여부		이 상 없 음
	슬러지 수집기의 정상가동 여부		이 상 없 음
	교반기 및 감속기 정상가동 여부		이 상 없 음
	각 밸브의 정상가동 여부		이 상 없 음
이송 펌프	원수 유입펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	내부 반송펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	외부 반송펌프의 정상가동 여부		이 상 없 음
	일차 슬러지 순환 펌프 상태		이 상 없 음
	현장 유입수 펌프 상태		이 상 없 음
소방 시설	소화기 정위치 및 작동여부		이 상 없 음
전기 설비	도선의 과열 및 손상여부		이 상 없 음
	배전반 차단기 및 계기 상태		이 상 없 음
	인버터의 정상가동 여부		이 상 없 음
	타이머 정상작동 여부		이 상 없 음
	전기사용량 (금요일 검침)	71.66(KW)	지난주	7569.58(KW)
			금번주	7641.24(KW)
작업 내용	원형침전조 스크래퍼 점검 원수 유입펌프 및 망 스크린 협잡물 세척작업(2.12)
측정 및 채수	휴대용분석기 이용한 수온, DO, PH 측정 : 플랜트 및 현장 플랜트 및 현장 채수 및 실험실 분석 실시
특이사항