문서번호	조경과-2000
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장
이진범	조윤래	02/16 이원영

측백나무 정자마당 조성사업 설계심의 결과보고

2016. 2

푸른도시국

조  경  과

가리봉동 측백나무 정자마당 조성사업 설계심의 결과보고

구로구 가리봉동 측백나무 정자마당 조성사업 추진과 관련하여 자체 설계심의(2차)를 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

사업개요

위    치 : 구로구 가리봉동 13-10번지 일대

면    적 : 384㎡

사업기간 : 2016. 3. ~ 6.

사업내용 : 건물철거 및 측백나무 보호수 정자마당 조성

사업금액 : 금300백만원

설계심의(2차) 개요

안    건 : 가리봉동 측백나무 보호수 정자마당 조성사업

일    시 : 2016. 2. 16.(화) 14:00

참 석 자

- 조경과 : 조경과장, 녹회지원팀장, 조경시설팀장, 조경관리팀장, 담당자

- 구로구 : 담당자, 설계용역사

심의내용 :1차 설계심의 조치사항 및 공공조경가 자문 반영 여부 등

심의결과

시설물 설치 관련

- 산석붙임 플랜터 시공은 백화현상 및 산석탈락 등 유지관리가 어려산석쌓기로 변경

식재 수종 관련

- 어린측백나무 마당에는 보호수의 후계목을 키우기 위한 생육환경 조성 및 안내판을 설치하고 향후 보호수 종자를 파종하여 얻은 묘목을 식재하여 후계목 정원개념 도입

- 장소의 역사성을 고려하여 향토수종을 식재하되, 꽃댕강나무 등 지역적으로 생육이 힘든 수종은 배제하고, 중부지방 향토수종으로 식재

기타사항

- 공사품질을 위해 시공시 설계자의 감리 도입을 검토

- 준공후 원활한 유지관리를 위해 지역주민 협의체를 구성하여 정자마당 관리에 적극 주민참여토록 검토

- 매년 측백나무 제례가 시행되며 또한 전통정원 요소를 도입한 공간임을 감안하여 조성후 운동기구 등 이질적인 시설은 설치되지 않도록 지속적인 관리 필요

보고자 의견

심의 내용을 자치구에 통보하여 내실있는 사업이 되도록 추진

붙임문서 1. 설계심의 결과서 1부.  끝.