문서번호	재난관리과-1142
결재일자	2016.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
이창윤	김철수	김대선	02/16 김병로

- 2016년 -

소방용수시설 관리운용 기본계획

강서소방서

[재난관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 소방용수시설 관리운용 기본계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 재난현장 급수 체계 확립과  현장 활용성 및 효과성을 극대화 하기 위한 기본운영 계획 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

□  재난대응과-2948(2016.2.12.)호『2016년도 소방용수시설

관리운용 기본계획 알림』

Ⅱ		추 진 방 향

□ 소방용수시설 고장 개소 Zero화  ⇨  신속한 소방용수 공급

□ 소방차 통행곤란 지역 내  소화전 및 비상 소화장치 우선 보강

□ 소방통로확보훈련 및 환경개선사업을 통한 신속한 소방통로확보

Ⅲ		현 황

□ 소방용수시설 현황 : 2,497개소                  (‘15.12.31)

합계	소계	소화전(99.7%)		저수조 (0.1%)	급수탑 (0.1%)
		지상식(24.4%)	지하식(75.3%)
2,497	2,491	610	1881	2	4

○ 센터별 보유현황

합계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화
2,497	572	649	534	304	438

□ 비상소화장치 : 42개소

○ 설치유형 : 호스릴형 12개 (28.5%), 일체형 30개 (71.5%)

○ 센터별 보유현황

합계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화
42	7	14	8	2	11

○ 비상소화장치 운용 계획 : 별도 계획 수립

Ⅳ		2016년 세부추진계획

1		소방용수시설 설치 및 보수

□ 소화전 신설

○ 대    상 : 5개소

○ 소요예산 : 20,000천원 (5개 × 4,000천원)

○ 설치장소

- 주택가 이면도로 및 소방차 통행곤란지역 우선설치

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등을 고려하여 선정

○ 단계별 일정 (상반기 설치완료 추진)

추진내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
현황조사
공사의뢰(수도사업소 협력)
시공
검수 및 공사완료, 등록

※ 신설 소화전 설치예산은 연초에 수도사업소로 일괄 재배정되며, 수도사업소 사정에  따라 공사일정은 변경될 수 있음.

□ 소방용수시설 보수

○ 사업목표 : 고장 소화전  및 노후 소화전 우선 정비

○ 예산현황                                                 (단위 : 천원)

합 계	보수	노후소화전	보행지장 용수개선	기타
56개	39개	15개	2개	-
121,500	78,000	37,500	6,000	-

□ 비상소화장치 설치

○ 대    상 : 2개소

○ 소요예산 : 10,000천원 (2개 × 5,000천원)

○ 설치장소

- 주택가 이면도로 및 소방차 통행곤란지역 우선설치

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등 고려

○ 별도계획 수립 : 상반기 설치 완료 추진

□ 소방용수시설 도색/보온

○ 대    상 : 도색 115개소 / 보온 15개소

○ 소요예산 : 2016. 6. 배정 예정

2		소방차 통행불가지역 등 환경개선

□  태양광조명블럭 및 소방차통행로 노면표시

○ 대    상 : 25개소

○ 소요예산 : 9,250천원

- 태양광 조명블럭 :      250 * 15개   = 3,750천원

- 소방차통행로노면표시 : 550 * 10개   = 5,500천원

○ 설치장소

- 소방차 통행불가지역 및 코너·굴절구간

- 소화전 주변 및 모퉁이 구간 등 주차 절대금지 구간

○ 설치 대상구간 도로 정비 및 시공 안내

- 태양광조명블럭 설치 대상구간 주변 주민들에게 시공 예정임을 사전 홍보

- 설치 구간 내 주차금지 협조 및 주차 시 견인조치 등 대주민 안내문 게첨

계획수립 (2월초)				실태조사 (2월말)		대상확정 (3월초)		설치 (3월~6월)
소방서				안전센터		소방서		소방서

○ 긴급통행로 확보용 태양광블럭 구간 운영 대외적 홍보효과 제고

- 설치구간의 주차억제효가 및 주민참여도 등 현실적 변화를 집중

부각하는 홍보방안 모색

- 적극적인 대외 홍보로 긴급통행로 확보 및 주차질서 준수 분위기 확산

○ 설치구간 중점 순찰관리 및 상시 모니터링 실시

- 설치구간에 주기적 순찰활동 전개

- 소화전 주변 불법 주정차에 대한 강력단속 이행

○ 설치(안)

○ 별도계획 수립 : 상반기 설치 완료 추진

□ 소방통로확보 및 불법 주정차 단속관리

단위업무		비 고
소방통로확보	- 유관기관 합동훈련 ․ 시장지역 : 소방서 ․ 구청(도시계획과) ․ 주거지역 ․ 기타 취약지역 : 소방서 ․ 구청(주차관리과)	월 1회 (본서 주관)
	- 정기훈련	월 1회
	- 기동순찰, 이륜순찰, 방화순찰, 각종 교육 ․ 훈련시 등	수시
불법주차단속	- 정기교육 2회 ․ 상반기 : 이론교육 4시간 ․ 하반기 : 현장실습교육 4시간	상반기 6월 하반기 11월
	- 수시교육	수시
	- 단속장비 확인점검 ․ 119안전센터(구조대)장 : 매월 1회이상 ․ 대응총괄팀장 : 매월 1개 안전센터(구조대) 순번확인	연중
	- 주차단속 공무원 임명(임명권자 : 소방서장)	수시

3		소방용수시설 조사 및 점검

□ 조사구분

○ 공설 소방용수시설

- 일제조사 (정밀조사) : 년2회 (3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월1회 이상 (외관점검 실시)

- 수시조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설 또는 이설시, 강설, 강우 등 필요시

○ 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 시

○ 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

□ 노후 소화전 일제 특별점검

○ 시 기 : 소방용수시설 조사시 병행 실시

○ 대 상 : 97개소 (1986.1.1. 이전 설치 소화전)

○ 방 법 : 이음부분 및 볼트이완, 부식 등으로 인한 고장 사전 발견

- 타 소화전에 우선하여 교체 또는 보수 조치

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰 (수도사업소)

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거 (강서구청 주차관리과)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전            (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 소방행정정보시스템상 입력 및 관리철저

□ 현장대응단장 및 각119안전센터장은 소방용수시설 점검시 직원안전사고방지 교육 및 안전관리책임자 지정. 끝.