문서번호	시설개선과-1516
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이용진		최용덕	02/17 이구석
협조	운영기획과장		김남대
	주무관		박관현

잠실야구장 지하층(PIT층) 전등 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 02.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 지하층(PIT층) 전등 설치 계획

안전감사(‘15.06) 후속조치의 일환으로 잠실야구장 지하층(PIT층)에 시설물의 효율적인 유지관리 및 안전사고 예방을 위하여 전등설치 공사를 시행하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 체육 및 관람시설 안전감사 결과(안전감사담당관-5308, ‘15.11.05)

○ 잠실야구장 지하층 관리 누락

- [사진 1]과 같이 가설전기 등 전기설비가 어지럽게 설치되어 있고 상부슬래브 천공홀 및 배관의 누수 그리고 각종 쓰레기 방치 및 밀폐된 공간에서 에어컨 실외기에 먼지가 쌓여 있어 화재 위험이 있는 등 관리부재로 전구간이 정비가 되지 않은 상태로 방치되고 있다.

- 지하층 공간에 대한 관리책임자를 명확히 지정하고 안전사고 위험에 노출된 각종 지하층 공간의 수용시설에 대한 정비와 지하층 공간 자체에 대한 전반적인 정비가 필요한 것으로 나타났다.

［사진 1］지하층 공간(PIT층) 관리 실태

<전기설비시설 난잡 설치>	<배수관 누수>	<쓰레기 방치>	<에어컨 실외기 먼지 쌓임>

지하층(PIT층) 공간에 대한 체계적인 유지관리 및 안전사고

예방을 위하여 조명시설이 필요(현재 조명시설 일부 가설되어 있음)

Ⅱ		추 진 방 법

□ 계약방법 : 소액수의계약

○ 공사개요 : 지하층(PIT층)에 등기구 42등 신설

○ 공사업체 : 세현전력주식회사 대표:김홍만

- 등기구(MH 250W)는 실내체육관 관람석에서 철거한 등기구 재활용

- 등기구 설치위치는 야구장 유지관리부서 (주)두산과 협의하여 결정

□ 소요금액 : 금20,882천원

○ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금)

야구장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 잠실야구장 노후 전기설비 보수공사 200백만원 중 「 잠실야구장 D타워 변전실

배전반 제작․설치 」 174백만원 발주후 남은 금액을 사용

Ⅲ		추 진 일 정

□ 02. 19 : 공사계약

□ 03. 18 : 공사완료

붙임 : 1. 안전감사 감사결과 처분요구서(체육시설관리사업소) 1부

2. 설계도서(내역서, 도면) 각1부