문서번호	운영과-974
결재일자	2016.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	운영과장
조계진	02/17 박종길

『서울시립북서울미술관』

도시가스전용정압기 분해점검실시계획

2016. 2

북서울미술관

운영과

『서울시립북서울미술관』

도시가스전용정압기 분해점검실시계획

우리미술관에서 사용하는 도시가스 전용정압기를 법규에 맞게 분해 점검수리하여 안전한 가스시설 사용에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 도시가스사업법시행규칙 제17조 7호 및 별표7

- 가스사용시설의 시설 및 기술기준 -

2		기기현황

□ 정압기

〇 정 의

- 고압에서 중압으로,중압에서 저압으로 압력을낮추어 우리가                     사용하기 알맞은 압력으로 가스압력을 일정하게 공급하여                       주는 장치.

〇 점검주기 : 도시가스사업법시행규칙 7조『가스사용시설 기술기준에 의거』

- 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 이상,

이후에는 4년에1회 이상 분해점검을 실시.

〇 설치사진

도시가스 인입맨홀 및 정압기실	정압기실 내부

3		세부계획

□ 점검수리일시 : 2016. 3월중

□ 점검수리내용 :  - 정압기실 분해조립(압력조정기포함).

- 불순물 제거필터 점검.

- 이상압력 경보장치 점검.

- 안전밸브, 가스누출차단등 기타점검.

□ 점검수리업체 : 정압기 분해수리 전문취급업체에서  시행.

※ 점검후 누기등 이상부위발생시 신속보수.

4		기대효과

〇 정압기실 점검정비로 안전한 가스설비시설 사용.

〇 도시가스를 열원으로 사용하는 기계설비 안전운행.

5		행정사항

〇 분해점검 및 수리비용은 운영과 공공운영비로 지출.

〇 점검결과 확인서를 도시가스사업자(대륜E&S)로 송부.

■ 붙임 : 정압기 분해점검 안내공문 1부 끝.