문서번호	여의도공원관리사무소-488
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
한훈수	이용원	박원근	01/27 신시섭
협 조
	공원운영과장		조준수
	★시설과장		한성현

2014 선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 시행계획

2014. 1

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

2014 선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 시행계획

선유도공원 오수처리시설 유지관리용역 계약이 ‘14. 02. 28’ 만료됨에 따라  재계약을 시행하여야 하는 바, 오수처리시설 전문관리 업체를 선정하여 공원 운영관리에 만전을 기하고자 함.

선유도공원 오수처리시설 현황

시 설 명 : 선유도공원 오수처리시설

설치년도 : 2002. 04. 26

처리방법 : 침지식 막분리 활성슬러지공법

- 1차 : 물리적처리(바 스크린→드럼스크린)

- 2차 : 생물화학적처리(무산소조→혐기조→폭기조→막분리조)

처리용량 : 150㎥/일

법적근거(오수처리)

하수도법 제39조(개인하수처리시설의 운영․관리)

- 방류수 수질기준을 초과하여 배출하는 행위 예방

하수도법 시행규칙 제3조(방류수의 수질기준 등)

- 수질기준 : BOD 10mg/L, SS 10mg/L 이하 유지

2013년 용역 추진결과

용역기간 : 2013. 3.1～2014. 02.28

- 점검주기 : 주1~2회

대행업체 : (주)가경코스모  대표 조문희 (도급비 : 10,841,410원)

2014년 용역계획

대    상 : 선유도공원

기    간 : 2014. 03. 01 ~ 2015. 02. 28(1년)

- 성 수 기 : 주2회 점검 (‘04.03.1∼‘04.10.31)

- 비 수 기 : 주1회 점검 (‘04.11.1.~ 2.28, ‘04.11.1.∼‘05.02.28)

계약방법 : 수의계약

수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령 제25조  제5항에 의한 도급금액이 소액이며 예년부터 오수처리를 한업체로써 선유도공원에 대한 시설물의 현황 등을 잘 파악하고 있어 오수처리 하기가 용이함.

대행업체 : (주)가경코스모  대표 조문희

소요예산 : 11,586,300원(965,525×12월, 부가가치세 포함)

예산과목 : 서부공원녹지사업소, 여의도공원관리서무소, 세계적인 환경생태테마공원 육성, 서부공원녹지사업소운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

추진일정

용역발주 : 2014. 02월

계    약 : 2014. 02월

착    수 :  2014. 03. 01

준    공 :  2015. 02. 28.  끝.