문서번호	시설관리과-4034
결재일자	2016.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		02/18 우종근
협 조
	주무관			권승계

지장물 간섭유무 업무협조요청에 따른 보고서(문래동3가 5*-**)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

*******로부터 ***********번지 일대 흙막이가시설 공사를 위한 어스앵커 천공작업으로 현장주변 지장물 간섭유무 확인 업무협조 요청에 대하여 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 현황

*** *** *******************************************************

***************************

**********************

○ 신 청 내 용 : 흙막이가시설 공사 중 어스앵커 설치에 따른 지장물 간섭유무 협의

□ 조사 내용

○ 수      계 : 대방배수지

○ 시설물현황 : 상수도관로 200 ~ 300㎜

○ 어스앵커 설치가 설치되는 문래동3가 55-18번지 주변에 상수도관로 200㎜~300㎜가         부설되어 있지만 어스앵커가 사업부지내에서 설치되므로 도로상 상수도관로에는 영향이         없는 실정임

□ 조치의견

○ *******에 상수도관로 부설현황을 통보하고 공사시행 시 반드시 확인굴차 후 시행토록 통보코자함

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 관망도 1부.

3. 현장사진 1부.  끝.