문서번호	시설보수과-1316
결재일자	2016.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		代유태용	02/22 신현태
협조

정기점검보고서

(구로1교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 구로1교(구로구 구로동 181~대림동 1087)

시설물개요	폭 : 25.0m (편도 2차로) 연장 : 66.0m	법정구분 법종외		상태등급 B등급	준공년도 1978.02.28
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			토목운영7급			조정갑

○ 점검일시 : 2016.  2. 19(금)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	전구간 (양방향)	교량 보도부 진입로 초입 도로상태 불량	4개소		‘16년 일상유지보수로 정비예정
2	교대(A1) (영등포방향)	교량하부 배수관 길이 부족으로 하부 통행인 안전사고 우려	2개소		‘16년 일상유지보수로 정비예정

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교량상부 (영등포방향)	교량 상부 가로등주변 보도상태 불량	1개소		‘16년 일상유지보수로 정비예정		1
교량상부 (영등포방향)	교량 위 난간 일부 흔들림 등 통행인 안전사고 우려	L=1m		임시조치 완료 추후 ‘16년 일상유지보수로 정비예정		2
교량상부 (양방향)	교량 위 배수구 낙엽등으로 막힘	3개소		직영반 활용 조치예정		3

□ 현황사진

사진1	교량상부 가로등주변 보도 일부 상태 불량	사진2	교량상부 난간 일부 흔들림으로 안전 사고 우려
사진3	교량 상부 도로부 배수구 낙엽등으로 막힘(3개소)