2월중 비상구 관리실태 등 확인 조사서

(쌍문현대2차아파트/쌍문현대1차아파트 / 벽산아파트 /신동아2차아파트 )

결재	담당자	1팀장	센터장
	노승선	조이웅	02/22 代조이웅

조사일  2016년 2월 4일

대상명	쌍문현대2차아파트		위 치	도봉구 쌍문동 50
대표자	관리소장 박영국	전화번호	997-8110 *************		업 종	공동주택
규 모	철근콘크리트조 지상15/지하1층, 연면적 22,273㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 자동개폐장치 설치되었으며 관리 철저토록지도함
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 훼손행위 엄금토록 지도함.
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없으며 피난 통로 상에 물건적치 또는 장애물 설치 엄금토록 지도함.
비상구 변경행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 변경행위 엄금토록 지도함.
특이사항	○ 특이사항 없음.
참 고	○ 옥상 비상구 화재시 자동으로 개방되는 자동연동 개방문 설치됨

대상명	쌍문현대1차아파트		위 치	도봉구 쌍문동 54
대표자	관리소장 봉옥균	전화번호	902-2628 *************		업 종	공동주택
규 모	철근콘크리트조 지상15/지하1층, 연면적925.613㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 폐쇄 및 잠금행위 엄금토록 지도함.
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 훼손행위 엄금토록 지도함.
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없으며 피난 통로 상에 물건적치 또는 장애물 설치 엄금토록 지도함.
비상구 변경행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 변경행위 엄금토록 지도함.
특이사항	○ 특이사항 없음.
참 고	○ 비상구앞 열쇠 비치되어 있으며 관리 철저토록 지도함.

대상명	벽산아파트		위 치	도봉구 방학동275
대표자	관리소장 이종구	전화번호	3491-9331 *************		업 종	공동주택
규 모	철근콘크리트조 지상15/지하1층, 연면적40,089㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 폐쇄 및 잠금행위 엄금토록 지도함.
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 훼손행위 엄금토록 지도함.
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없으며 피난 통로 상에 물건적치 또는 장애물 설치 엄금토록 지도함.
비상구 변경행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 변경행위 엄금토록 지도함.
특이사항	○ 특이사항 없음.
참 고	○ 항상 개방되어 있으며 관리 철저토록 지도함.

대상명	신동아5차 아파트		위 치	도봉구 방학동738
대표자	관리소장 정재용	전화번호	3493-8819 *************		업 종	공동주택
규 모	철근콘크리트조 지상18/지하2층, 연면적22,480㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 폐쇄 및 잠금행위 엄금토록 지도함.
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 훼손행위 엄금토록 지도함.
물건적치 또는 장애물 설치	○ 특이사항 없으며 피난 통로 상에 물건적치 또는 장애물 설치 엄금토록 지도함.
비상구 변경행위	○ 특이사항 없으며, 비상구 변경행위 엄금토록 지도함.
특이사항	○ 특이사항 없음.
참 고	○ 박공지붕으로 화재시 피난은 가능하나 위험요인이 있어 평소 주민들에게 관리실에서 화재시 대피요령 교육 실시한다고 함.

확인자 : 소방위 조이웅 등 4명