보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	02/22 정의석

	우리 사업소에서 설치 ․ 운영되고 있는 수질자동감시시스템에 대하여 통신부분 종합적인 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 02. 22.
보고자 : 주무관 성명 : 박순덕

점검일시

○ 일  시 : 2016. 02. 18. 09:30~15:00

○ 점검자 : 박순덕, ㈜우리티앤에스

○ 점검지 : 수유가압장 등 8개소(PLC), HMI 시스템 1대(서버)

- 배수지, 가압장을 제외한 수질자동측정기 통신은 PLC판넬을 통하지 않고 전용회선으로 전송되므로 수도꼭지 12개소는 점검 대상에서 제외

점검내역

▶ 수유가압장

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 상계가압장

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 공릉배수지

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 월계배수지

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 사업소 수질실험실

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 사업소 HMI 시스템

- HMI 운영상태 점검 : 양호

- HMI 통신상태 점검 : 양호

- 데이터베이스 저장 및 전송상태 점검 : 양호

▶ 4.19 배수지

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 번동소 배수지

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음

▶ 미아가압장

- 수질자동측정기 통신상태 : 이상없음

- PLC 프로그램 점검 : 이상없음

- CPU 프로그램 및 작동상태 : 이상없음.  끝.