문서번호	급수운영과-3915
결재일자	2016.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
안세기	김홍준	박길영	02/23 강홍기
협 조
	행정지원과장		이희세
	행정관리팀장		김광석
	주무관		윤정란
	주무관		주상수

상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매 계획

상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매 계획

2016. 2.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매 계획

2006년 구입하여 현재까지 사용하고 있는 플로터가 노후되어 잦은 고장 및 출력속도가 사용자의 요구에 미치지 못하여 ‘16년 편성된 예산을 사용하여 아래와 같이 플로터를 조달구매하고자 함.

Ⅰ		구매개요

건    명 : 상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매

구매비용 : 11,274,530원(‘16년 편성 예산액 : 11,346,000원)

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등.

자산취득비(행정정보시스템 구축)

구매수량 : 1대(서부수도사업소 급수운영과)

구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

납품기한 : 구매일로부터 20일 이내

Ⅱ		플로터 현황

기존 플로터 구매현황

제 품 명	구매일자	사용일수	인쇄크기	현 상 태	비 고
HP 디지인젯 4500	06년 4월	9년10개월	A0 지원	사용중

❍ 용    도 : 상수도 GIS 도면출력용(도면크기 A0 지원)

❍ 도입방법 : 조달구매

※ 플로터 내용연수[조달청고시 제2014-12호, 2014.5.23.]

분류번호	43212107	품명	플로터프린터	연수	5

플로터 사용현황

❍ 출력현황

◾ 일일평균출력 : 5 ~ 15매

◾ 도면출력속도 : 약 5분 ~ 10분(도면크기 : A0, 축척 : 1/500 기준)

플로터 교체사유

❍ 내용연수 경과로 노후.

❍ 잦은 고장(오작동, 전원공급 및 출력 지체 등 기계작동 오류)

Ⅲ		구매내용

플로터 구매

❍ 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

❍ 소요예산

구분	금액(원)	비고
합 계	11,274,530
구매가격	11,220,000
부 가 세	-	구매가격에 포함
조달수수료	54,530	조달수수료 요율 0.486%

❍ 납품기한 : 구매일로부터 20일 이내

❍ 구매사양

◾ 품    명 : HP CN/Designjet T1500 (본부구입완료 : 전사업소 공통)

◾ 기술사양

구 분	사 양	비 고
프린터 크기	1,399 × 693 × 950㎜(914㎜)	무게 : 88㎏
인쇄속도	21초/P(120매/H)	A1/D 사이즈 기준
인쇄 해상도(최상)	2,400 × 1,200 dpi	포토 용지에 최적화 옵션 선택 시
기억장치	320GB 하드디스크, 64GB(가상)
인쇄 기술	HP 열전사 잉크젯
용지 크기	폭 210 ~ 914㎜(8.3 ~ 36인치) 롤 279 ~ 914㎜(11 ~ 36인치)
용지처리	급지 : 자동 전면 급지 롤 2개, 스마트 롤 전환, 낱장 급지 출력 : 통합 출력물 적재함(A4/A부터 A0/E까지, 최대 A1/D 크기 50매 장착)
연결장치	기가비트이더넷(1000 Base-T), 고속 USB 2.0
인쇄언어	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
전력 소비	120W 미만(인쇄), 260W 미만(최대), 4W 미만(내장형 DFE인 경우 7W 미만), 0.1W(자동꺼짐), 0W(완전꺼짐)
사 진

Ⅳ		향후계획

기존 플로터 불용처분 및 관리전환 예정

붙임 : 1. 제3자 단가계약 분할납품 요구서 1부.

2. 플로터프린터 견적비교 1부.  끝.