문서번호	자원순환과-2754
결재일자	2016.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
명석용		권선조	02/23 이인근
협조

자원회수시설 안전점검(해빙기 포함) 실시계획

2016. 2.

자원순환과

자원회수시설 안전점검(해빙기 포함) 실시계획

자원회수시설의 안정적 운영을 위한 안전점검 및 해빙기 점검계획을 다음과 같이 실시하여 안전사고를 미연에 방지코자 함.

□ 추진근거

❍ 2016 국가안전대진단 추진계획(국민안전처 안전점검과-270호)

❍ 본부 간부회의 시 본부장님 지시사항(’16.2.22)

-  내부순환로 정릉천 고가 결함 발견과 관련, 본부 소관시설물에

대한 안전점검 실시

□ 점검대상

시 설 명	위 치	용량 (톤/일)	준공	연락처
양천자원회수시설	양천구 안양천로1121(목동)	400	‘96.2.28	02-2655-2311
노원자원회수시설	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	‘97.1.15	02-930-8999
강남자원회수시설	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	‘01.12.29	02-3411-2941
마포자원회수시설	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	‘05.5.21	02-374-8181

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 2.29.~ 3.10.

❍ 시설별 점검반 편성

구 분	특별점검(해빙기 안전점검 연계)			비고
	점검자(팀장, 시설담당자)	위탁사	점검일시
양천자원회수시설	자원회수시설팀장, 최영우	시설소장, 기술팀장, 관리팀장	점검일시는 상기점검기간에 운영사와 협의 실시
노원자원회수시설	자원회수시설팀장, 이진근
강남자원회수시설	자원회수시설팀장, 안종호
마포자원회수시설	자원회수시설팀장, 명석용

❍ 주요 점검내용

- 자원회수시설 특별안전점검(해빙기 안전점검 연계)

‣유사시 자원회수시설 비상연락 체계 및 유관기관 연락체계

․ 처리 절차 및 보고 체계 정비

․ 긴급보수을 위한 협력업체 연락체계 구축

‣ 소각시설 및 대기오염방지시설 훼손 방치 등‘처리시설 설치·관리기준“준수 등

‣ 설치검사 및 정기검사 이행여부, 안전관련 시설 적정 관리

‣ 소각대상 폐기물의 적정보관 및 허용 보관량 준수

․ 시설운전 이상 유무 및 생활 쓰레기 잔량확인(현장 점검)

․ 소각재(바닥재, 비산재) 재고 및 보관상태 점검

‣ 소각시설 ‘운전관리자’ 선임 및 ‘운전지침서’ 확보, 준수

‣ 자체 안전점검 및 취약시기 종사원에 대한 안전교육 여부

‣ 수집·운반차량 및 종사원에 대한 안전교육 실시여부

‣ 시설물 등 기둥, 보 등 주요구조물의 변형과 손상여부

‣ 시설물 등의 내·외벽 균열 등

‣ 석축, 건축물 등 균열상태 등

‣ 풍수해(제설, 수방) 자체계획 수립여부

□ 행정사항

❍ 점검결과 경미한 사항은 즉시 시정조치

❍ 예산수반 등 장기간 소요되는 사항은 보완 및 조치계획 수립 제출

❍ 자원회수시설 특별점검(해빙기 점검포함) 일정 통보

❍ 자원회수시설 점검결과 작성 제출

첨부. 자원회수시설 점검표 1부. 끝.