문서번호	도시철도토목부-2154
결재일자	2016.2.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
서재원		방영복	02/24 김진팔
협 조
	궤도과장			윤방식
	토목3과장			김정수
	토목1과장			김성호
	주무관			문병종

‘16년 해빙기 대비 공사장 안전관리대책

2016. 02.

서울특별시 도시기반시설본부

도시철도토목부

‘16년 해빙기 대비 공사장 안전관리대책

‘16년 해빙기 대비 공사장 안전관리대책으로 본부 공사관리관의 공구별 교차점검을 실시하여 균열 및 붕괴 등으로 인한 안전사고를 사전에 방지하고자 함.

1

추진개요

□ 추진근거

○「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

○ 2016년 국가안전대진단 해빙기 분야 추진지침(국민안전처 안전점검과-62, 2016.1.7.)

2

해빙기 대비 안전점검

□ 점검기간 : ‘16.02.24. ~ 03.04. [10일간]

□ 점검대상 : 8개 공사장

○ 서울지하철 9호선 3단계 : 6개 공사장(918~923공구)

○ 하남선(5호선연장) : 2개 공사장(1-1공구, 1-2공구)

□ 점검방법

○ 본부 공사관리관, 책임감리원, 현장소장, 비상주감리원(토질분야) 합동점검 시행(※ 공사관리관은 공구별 교차점검)

공구별 점검자	918공구	919공구	920공구	921공구	922공구	923공구	하남1-1	하남1-2
공사 관리관	정중규 조태현	유원하 한재호	정성환 전영부	임경태 장대성	정삼기 이경훈	문병종 서재원	김용선 엄상민

□ 중점 추진사항

【해빙기 관련】

○ 동결지반의 융해에 따른 지반이완 및 침하여부

○ 지하매설물(도시가스, 상·하수도, 관로 등) 보호 및 안전성 여부

○ 토류벽 배면 공동 및 지반침하 발생 여부

○ 가시설(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치상태 및 변형여부, 안전성 여부

○ 복공 단차 및 공사장 주변 보·차도 침하·파손 여부

○ 공사장 주변 교통처리 및 시민 불편사항 여부

【건설공사장 중점관리 20대 항목】

○ 근로자보호 기본사항 10대 항목

○ 안전시공 기본사항 10대 항목

3

행정사항

□ 안전점검 지적사항에 대한 처리

○ 현장에 시정 지시 요청 및 개선방향 논의

○ 긴급한 사항과 경미한 사항은 즉시 시정하고, 점검결과는 ‘16.03.08.까지 조치완료 후 결과 제출(도시철도토목부 토목2과)

(※ 단, 자문검토 등으로 조치기간이 많이 소요되는 지적사항에 대해서는 처리계획 제출)

□ 행정처리기한

○ 집중관리대상 시설현황 및 비상연락망 : 안전관리과 통보완료(‘16.02.11.)

○ 해빙기 안전관리 추진실적 중간보고 : ‘16.03.09.까지

○ 해빙기 최종 추진실적 : ‘16.04.01.까지

붙임 : 해빙기 대비 건설공사장 점검결과 1부.  끝.