문서번호	급수운영과-3482
결재일자	2016.2.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
구자광		최용진	02/25 이계환
협조

보  고  서

(창동 3-4 신한빌딩)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

관내 저수조 위생관리 업무수행 중 도봉구 마들로 11길 71(창동 3-4 신한빌딩) 로부터『저수조 청소 및 수질검사 면제 요청』이 접수되어 현장 확인 후 검토한 결과 아래와 같이 보고합니다.

2016. 02. 24.

보고자 : 기계운영7급  구 자 광

□ 현    황

건물 명칭	신한빌딩
건물 현황	대 표	*****	소재지	****************
	관리자	*****	전화번호	******** *****	건축년도	1987년
	건물용도	근린상가		건물층수	지하2층/지상7층
저수조 현황	용 량	지하: 미상, 옥상:미상		재질	옥상:FRP
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	당초에는 옥상저수조를 통하여 수돗물을 사용하다가 현재는 우회배관을 통하여 직결급수중임.
	물탱크 철거여부	존치.
	배관 구조 변경
	측정 수압	4.2kg/㎠ - 1층
검토 및 조치의견		지하저수조 및 옥상저수조를 거치지 않고 우회배관을 통하여 수돗물을 사용중 이므로 『저수조 청소 및 수질검사대상』 에서 제외코자 함.

붙임 :  현장 사진 및  배관도 1부.   끝.