문서번호	정수과-707
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박석민		하은경	02/25 오세영
협 조
	주무관			변민용

염소 저장 및 투입설비 중대산업사고 예방을 위한

공정안전보고서 작성용역 시행계획

2016. 2.

암사아리수정수센터

염소 저장 및 투입설비 중대산업사고 예방을 위한

공정안전보고서 작성용역 시행계획

유해, 위험설비인 “염소저장 및 투입설비”에 대하여 위험물질 누출, 화재, 폭발 등으로 인한 근로자 피해나 인근지역의 피해 및 사고예방을 위하여 공정안전보고서 작성 용역을 추진하고자 함
	ㅊ

Ⅰ		추진개요

□ 추진목적

산업안전보건법 제49조의2에서 규정하는 유해, 위험설비인 “염소저장 및 투입설비”에 대한 공정안전보고서 제출의무를 이행함과 동시에 체계적이고 과학적인 안전관리시스템 구축을 위한 공정안전보고서 작성

□ 추진근거

□ 산업안전보건법 제49조의 2(공정안전보고서의 제출 등)

- 유해․위험설비(염소저장 및 사용시설)를 보유한 사업장은 중대산업사고*를 예방하기 위하여 공정안전보고서 제출

*(중대산업사고) 유해․위험설비로부터의 위험물질 누출, 화재,폭발 등으로 인하여 사업장 내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 사고

□ 산업안전보건법시행령 제33조의6,별표10(공정안전보고서 제출대상)

- 염소 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 20,000kg(20톤)

□ 소요예산

□ 용역비 : 44,420천원 (설계내역서 별첨)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

Ⅱ		추진계획

□ 용 역 명 : 암사아리수정수센터 염소 저장 및 투입설비 공정안전

보고서 작성 용역

□ 용역기간 : 2016. 4. ~ 2017. 3.

□ 용역대상

□ 암사아리수정수센터(취수장 포함) 부지내 염소저장 및 투입설비(배관 등 부대시설 포함)

구분	저장 용량	기화 장치	진공 조절기	염소 투입기	중화장치 (NaOH)	가스누출 경보장치	급속분사 교반기	인젝터	기타설비
1정수장	84톤	7대	7대	14대	1식	20대	12대 (예비 8대)	1식	1식
2정수장	32톤	2대	2대	4대	1식	14대	-	1식	1식

□ 용역내용

□ 공정안전보고서 관련 도면 작성

□ 공정안전보고서의 검토 및 작성

□ 공정위험성 평가 및 잠재위험에 대한 사고예방·피해 최소화 대책

□ 안전운전지침 등 안전운전계획 작성

□ 비상조치계획 작성

□ 공정안전보고서 안전보건공단 제출 검토 및 승인

□ 공정안전 이행평가 교육 등

□ 추진방법

□  계약방법 : 전자공개 수의계약

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제25조 제1항 제5호 : 추정가격이 5천만원 이하인 용역

□  참가자격

- 「엔지니어링산업진흥법」 제2조 규정에 의한 산업부문(산업안전, 가스)의 해당 기술사를 포함한 업체 또는 「기술사법」 제3조 규정에 의한 산업관리분야(화공안전, 가스)의 합동기술사무소를 개설 등록한 업체

- 주된 사무소가 서울특별시, 인천광역시, 경기도에 소재한 업체

Ⅲ		추진일정

□ 용역발주 방침 : 2016. 2월중

□ 본부 계약심사 의뢰 : 2016. 3월중

□ 용역 발주 : 2016. 3월중

□ 용역 시행 : 2016. 4. ~ 2017.3

-  공정안전보고서 작성 : 2016. 9월

-  공정안전보고서 안전보건공단 제출 및 검토 : 2016. 10~11월

-  검토결과 이행 및 실태평가 완료․교육 : 2017. 3월

Ⅳ		기대효과

□ 염소가스 저장·사용설비로부터의 위험물질 누출, 화재, 폭발 등으로 인한 근로자의 피해 및 인근지역 피해·사고예방

□ 염소가스 저장·사용설비의 화재 등 비상사태 발생시 대응절차·대피절차를 수립 시행함으로써 인적, 물적 손실피해를 최소화

붙임 : 과업지시서 및 설계내역서 각 1부.  끝