문서번호	시설관리과-4707
결재일자	2016.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박현대	최재영	02/25 최명익
협 조

불용관 정비계획 보고

(동대문구 이문동 77-27)

2016. 02

동부수도사업소

(시설관리과)

동대문구 이문동 77-27

불용관 정비계획 보고

동대문구 이문동 77-27 앞 노후밸브 교체 공사 중 종방향 불용관이 발견되어 아래와 같이 정비계획을 보고합니다.

Ⅰ

현    황

관련근거 : ① 현장실정보고서 이준 015-64(‘15.10.15)호 「종방향 불용관 발견」

② 시설관리과-28597(‘15.10.19)호 「불용관 정비계획 보고」

위  치 : 동대문구 이문동 77-27

보고요지 : 「중랑, 동대문 관내 시설물 정비공사」 중 종방향 불용관(PVC, ∮150)이 발견됨

Ⅱ

보 고 내 용

2015.10.08. 동대문구 이문동 77-27 앞에서 노후밸브 교체공사 중 상수도 지리정보       시스템 배관망도와 상이하게 PVC 불용관(150㎜)이 발견되어 정비코자 함

※ GIS 속성자료 : 1985 / DCIP / ∮100

확인굴착 현황도

「2015년 휘경1동외 7개동 상수도공사」 계약업체인 ㈜함사모 대표 남민아에게 불용관       정비를 위한 확인 굴착을 작업지시하여 불용관 현황(위치 등)을 확인

- 개량32번 확인굴착 4개소 작업지시 → 확인굴착 2개소 시행(첨부 참조)

※ 이문동 77-13 사우나 및 근생건물 주차장 진출입로 구간으로 수요가 협의 등으로 인해                11월 26일까지 공사연기하여 시행

Ⅲ

조 치 의 견

상기와 같은 실정으로 동대문구 이문동 77-13 외 1개소 확인굴착 결과에 따라       불용관 정비를 시행코자 함

해당 공사는 단수 세대가 명확하지 않아 동절기 단수 시 시민고객에게 불편을        초래할 수 있어, 동절기 이후 3월 중으로 「2015년 휘경1동외 7개동 상수도공사」       계약업체인 함사모(주) 대표 남민아에게 작업지시하고 추후 정산 시 반영코자 합니다.

공사개요

- 불용관 정비 1개소(D=100㎜, PVC)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비-불용관)

- 소요예산 : 5,000천원.  끝.